
Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 5: Cynlluniau a dogfennau a ddefnyddir mewn adeiladu (tiwtor)

1. Ar ba raddfa mae cynlluniau bloc fel arfer yn cael eu llunio?
2. 1:10
3. 01:20
4. 1:500
5. 1:250
6. Pam fyddai saer pensaernïol yn creu rhoden gosod allan ar raddfa 1:1?
7. Mae’n cael ei ddefnyddio i farcio cydrannau
8. Mae’n dileu’r angen am fanyleb
9. Er mwyn adnabod y deunydd sy’n cael ei ddefnyddio
10. Er mwyn i’r cleient weld beth sy’n cael ei saernïo
11. Ar ba ongl o’r llinell sylfaen lorweddol mae tafluniadau isometrig yn cael eu llunio?
12. 30°
13. 45°
14. 60°
15. 90°
16. Beth mae’r croeslinellau yn Ffigur 1 yn ei gynrychioli?

Ffigur 1

1. Gwaith brics
2. Gwaith blociau
3. Seiliau caled
4. Concrid
5. Beth yw pwrpas rhestr?
6. Mae’n dangos yr holl amrywiadau o gydrannau gwaith coed sydd ar gael
7. Mae’n rhoi gwybodaeth fanwl na ellir ei dangos ar luniad
8. Mae’n dangos gwybodaeth ailadroddus sy’n ymwneud â’r cydrannau a fydd yn cael eu gosod
9. Mae’n cefnogi’r rhaglen waith gan gofnodi’r amser a gymerwyd i orffen tasg