Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 4: Dylunio gwastraff allan o brosiectau (tiwtor)

1. Beth yw’r hyd nesaf sydd ar gael ar gyfer pren masnachol ar ôl 3.6m?
2. 3.7m
3. 3.8m
4. 3.9m
5. 4.0m
6. Mae FIFO yn cael ei ddefnyddio wrth weithio gyda pha fath o ddeunyddiau?
7. Deunyddiau llosgadwy
8. Deunyddiau y gellir eu hailgylchu
9. Deunyddiau darfodus
10. Mae’n para’n dda
11. Pa nwy sy’n cael ei ryddhau os yw plastrfwrdd yn cael ei ychwanegu i safle tirlenwi gyda deunyddiau organig?
12. Hydrogen sylffid
13. Nitrogen monocsid
14. Hydrogen cyanid
15. Nitrogen deuocsid
16. Beth yw ystyr SWMP yn Saesneg?
17. Small works monitoring programme
18. Site waste monitoring programme
19. Small works management plan
20. Site waste management plan
21. Beth yw prif bwrpas cael sgipiau dynodedig ar y safle?
22. Monitro faint o wastraff sy’n gadael y safle
23. Hyrwyddo delwedd gorfforaethol broffesiynol
24. Ailgylchu mwy o ddeunyddiau
25. Lleihau faint o drethi tirlenwi a delir