Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 26: Canrannau gwastraff (tiwtor)

Wrth gyfrifo meintiau deunyddiau, mae angen **ychwanegu swm ar gyfer gwastraff**. Gall nifer o ffactorau effeithio ar faint o wastraff a gynhyrchir.

1. Rhestrwch **dri** pheth sy’n gallu achosi i wastraff gael ei gynhyrchu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Diffygion gweithgynhyrchu |
| 2 | Trin yn wael |
| 3 | Storio gwael  [neu unrhyw reswm priodol arall] |

1. Cwblhewch y cyfrifiadau canlynol.
2. Cyfrifwch faint o frics sydd eu hangen i adeiladu wal o drwch hanner bric sy’n 2240mm o hyd a 675mm o uchder (dangoswch eich gwaith cyfrifo).

2240mm = 2.24m; 675mm = 0.675m

2.24 × 0.675 = 1.512m². 1.51 × 60 = 90.6.

Talgrynnu i 91 o frics.

1. Cyfrifwch 5% yn ychwanegol ar gyfer gwastraff.

4.55. Talgrynnu i 5 o frics.

1. Cyfrifwch faint o frics sydd eu hangen i adeiladu wal o drwch hanner bric sy’n 3365mm o hyd a 1125mm o uchder (dangoswch eich gwaith cyfrifo).

3365mm = 3.36m; 1125mm = 1.12m

3.36 × 1.12 = 3.763m². 3.76 × 60 = 225.6.

Talgrynnu i 226 o frics.

1. Cyfrifwch 5% yn ychwanegol ar gyfer gwastraff.

11.3. Talgrynnu i 11 o frics.