Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 14: Dulliau o baratoi morter (tiwtor)

Bydd y **cymysgedd morter** yn cael ei bennu yn unol â’r deunydd gwaith maen sy’n cael ei ddefnyddio. Dylai cymhareb y cymysgedd gynhyrchu morter sydd ychydig yn llai caled na’r brics neu’r blociau sy’n cael eu gosod.

Dychmygwch fod rheolwr y safle ar brosiect adeiladu tai yr ydych yn gweithio arno yn gofyn i chi esbonio i’r cleient pam fod gwahanol gymysgeddau o forter yn cael eu pennu ar gyfer gwahanol dasgau gwaith yn y prosiect.

1. Ysgrifennwch eich esboniadau isod. **Nodwch eich awgrym ar gyfer cymhareb briodol o ran cymysgedd morter.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tasg waith | Esboniad i’r cleient |
| Haen allanol wal ddwbl ar gyfer tŷ | **Deunydd: brics wyneb**  Brics canolig o ran caledwch y mae gofyn iddynt allu gwrthsefyll amsugno dŵr. Rhaid darparu ar gyfer symud thermol.  5:1 OPC. |

|  |  |
| --- | --- |
| Tasg waith | Esboniad i’r cleient |
| Haen fewnol wal ddwbl ar gyfer tŷ | **Defnydd: bloc inswleiddio thermol**  Blociau meddal sy’n caniatáu ar gyfer symud thermol.  7:1 OPC (gellid nodi cymysgedd gwannach neu ychwanegu plastigwr arbenigol). |
|  |  |