
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 24: Mesuriadau llinol (1) (dysgwr)


Mae cymryd mesuriadau o luniadau yn bwysig i sicrhau bod gwaith y briciwr yn gywir ac yn unol â’r cyfarwyddiadau a roddir. Mae’r tasgau hyn yn golygu gweithio gyda mesuriadau **llinol.**

1. Cyfrifwch fesuriad y perimedr mewn milimetrau ar gyfer croen allanol (llinell oren) a chroen mewnol (llinell lwyd) y wal geudod. (Awgrym: Mae cyfrifo’r perimedr yn golygu adio’r holl ddimensiynau ar hyd ymyl y wal.)



|  |  |
| --- | --- |
| Perimedr y **croen allanol** (llinell oren) mewn milimetrau: | Perimedr y **croen mewnol** (llinell lwyd) mewn milimetrau: |

1. Ceisiwch wneud yr un peth gyda’r wal yma, sydd â chonglfeini **allanol** a chonglfaen fewnol. Y tro hwn hefyd, cyfrifwch y **dimensiwn cyfan** (y dimensiwn coll).



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Perimedr y **croen allanol** (llinell oren) mewn milimetrau: | Perimedr y **croen mewnol** (llinell lwyd) mewn milimetrau: | Dimensiwn cyfan mewn milimetrau: |