Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 10: Defnyddio offer llaw (tiwtor)

1. Nodwch sut y defnyddir y cŷn a restrir isod mewn cyd-destun gwaith coed a saer coed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Math o gŷn:** | **Defnydd o waith coed ar y safle** | **Mae saer coed yn defnyddio:** |
| Cŷn ymyl befel | Gwaith cain fel gosod gwaith haearn. | Paru’r socedi yn ôl i’r llinell ysgwydd wrth asio, paru’n fân a gosod gwaith haearn. |
| Cŷn mwy cadarn | Cael gwared ar stoc trwm megis torri coed i mewn ar gyfer gwasanaeth a gwaith pwrpas cyffredinol. | Cael gwared ar stoc trwm fel uniadau haneru, paru bochau mortais â bochau tyno, |
| Cŷn mortais | Nid yw'n cael ei ddefnyddio’n aml ond weithiau mae’n cael ei gario lle mae’n rhaid gosod llawer o gloeon mortais dwfn neu lle mae’n rhaid torri mortais ar y safle. | Torri mortais nad yw’n safonol lle mae’n anodd dal y stoc yn y mortiwr ac ar gyfer paru lle ar gyfer lletem ar ddiwedd mortais. |

1. Nodwch sut y defnyddir y llifiau a restrir mewn cyd-destun gwaith coed a saer coed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Math o lif:** | **Defnydd o waith coed ar y safle** | **Mae saer coed yn defnyddio:** |
| Llif fwa fach | Torri paneli gorchuddio o amgylch gwasanaethau. | Tynnu’r gwastraff wrth dorri uniadau cynffonnog. |
| Llif tyno | Gwaith at ddibenion cyffredinol lle mae angen torri’n gywir, fel torri meitrau wrth uniadu architraf. | Gwaith at ddibenion cyffredinol lle mae angen uniadau ysgwydd cywir a thorri stoc fach i hyd. |
| Llif banel | Torri at ddibenion cyffredinol ar y safle, fel torri hyd lloriau/paneli, torri’r uniadau ar gydrannau toi ac ati. | Torri at ddibenion cyffredinol, fel torri deunydd lletemau dros ben a chyrn, torri maint paneli a thorri hanshys. |

1. Nodwch sut y defnyddir y planau a restrir mewn cyd-destun gwaith coed a saer coed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plaen llaw:** | **Defnydd o waith coed ar y safle** | **Mae saer coed yn defnyddio:** |
| Plaen llyfnu | Oherwydd ei fod yn ysgafnach ac yn llai na phlaeniwr Jac, mae nawr yn cael ei ddefnyddio i saethu drysau i’w lle. | Mae’n cael ei ddefnyddio i lefelu’r ysgwyddau ar gyfer cynhyrchion gwaith coed sydd wedi’u cydosod a gwaith ffitio cyffredinol. |
| Plaen blociau | Trimio meitrau ar gyfer uniadau architraf a defnydd cyffredinol, e.e. cael gwared ar bethau sy'n codi. | Gwaith at ddibenion cyffredinol, e.e. pan fydd rhywbeth yn codi, mae’n rhaid tynnu neu drimio laminiad plastig ar ôl cael ei fondio. |
| Plaen ysgwydd | Nid yw'n cael ei ddefnyddio lawer mewn cyd-destun gwaith coed safle, ond roedd yn ddefnyddiol iawn pan oedd yn rhaid addasu tafodau i ffitio mewn rhigolau, e.e. wrth osod byrddau ffenestri. | Llacio’r ysgwydd yn gyffredinol ar gymalau mortais a thyno ac addasu tafodau wrth ffitio i rigolau neu gynyddu lled rabed. |

1. Nodwch sut y defnyddir yr offer marcio a restrir mewn cyd-destun gwaith coed a saer coed:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Offer marcio:** | **Defnydd o waith coed ar y safle** | **Mae saer coed yn defnyddio:** |
| Mesurydd marcio | Ar gyfer mesur lled a dyfnder cilfachau colfachau ac wrth osod cloeon. | Mesur y llinell ganol ar gyfer haneru uniadau, mesur tai am ddyfnder. |
| Cyllell grefft/defnyddiol | Marcio’n gywir, er enghraifft wrth osod gwaith haearn. Caiff ei defnyddio i roi llinell bendant wrth dorri ysgwyddau uniadau. | Marcio pwrpas cyffredinol lle mae angen llinell doriad yn hytrach na llinell bensel i sicrhau cywirdeb. |
| Sgwaryn fframio dur | Ar gyfer marcio hyd cydrannau ceibr a rhoi’r toriadau wyneb ac ymyl ar waith ar gyfer y toriadau ceg aderyn a phlwm. | Ar gyfer marcio llinynnau grisiau ar gyfer grisiau tai. |

1. Rhestru’r camau sy’n ofynnol wrth hogi haearn plaen:

| **Camau:** | **Gweithdrefn** |
| --- | --- |
| 1 | Tynnu cap y lifer a’i roi o’r neilltu |
| 2 | Glanhau ceg y plaeniwr |
| 3 | Tynnu'r haearn ôl a’i roi o’r neilltu |
| 4 | Defnyddio iraid i roi min ar garreg |
| 5 | Gwneud befel wyneb haearn y plaeniwr ar 30° nes byddwch yn teimlo bwr ar gefn yr haearn plaenio |
| 6 | Dal cefn yr haearn yn fflat ar y garreg finiog a symud yn ôl ac ymlaen nes bod y bwr yn rhydd |
| 7 | Glanhau’r haearn a thynnu’r bwr gyda chadach glân |
| 8 | Ailosod y cefn a’r llafnau torri gyda’r haearn cefn wedi’i osod yn ôl o’r ymyl, sef torri tua 1mm. |
| 9 | Rhoi’r gwaith haearn yn ôl yn y plaen a’i gadw’n ddiogel gyda’r cap lifer |
| 10 | Addasu’r plaen fel sy’n addas |