Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 18: Cynhyrchu ffrâm (dysgwr)

1. Mesurwch ddarn o fwrdd a marcio petryal 600mm x 400mm i’w ddefnyddio fel rhoden gosod ar gyfer ffrâm.
2. Lluniwch luniad graddfa o ffrâm arfaethedig 500mm x 340mm, gan ddefnyddio cyfuniad o uniadau gwahanol ar gyfer pob cornel (ystod: hanner glin, ffrwyn, tyno heb ei orchuddio, mortais wedi’i lletemu a thyno, hanner lap meitrog, hanner lap cynffonnog).
3. Os ydych chi’n dymuno, gallwch hefyd gynnwys postyn ffenestr canolog yn eich ffrâm.
4. Llunio rhestr dorri o’r lluniad (gweler y tabl).
5. Llunio amserlen arfaethedig ar gyfer pob cam cynhyrchu (gweler yr atodlen).
6. Llunio asesiad risg ar gyfer y broses (gweler y tabl asesu risg).

**Rhestr torri’r ffrâm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Enw'r gydran:** | **Maint, hyd, lled a thrwch y gydran** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Rhestr o ddeunyddiau’r ffrâm**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pren:** | **Faint** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Amserlen arfaethedig**

|  |  |
| --- | --- |
| **Y Broses:** | **Amser arfaethedig mewn oriau a munudau:** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **CYFANSWM YR AMSER ARFAETHEDIG I WNEUD Y FFRÂM:** |  |

**Asesu risg ar gyfer cynhyrchu ffrâm**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beth yw’r peryglon?** | **Pwy allai gael ei niweidio a sut?** | **Beth ydych chi eisoes yn ei wneud i reoli’r risgiau?** | **Pa gamau pellach sydd eu hangen arnoch i reoli’r risg?** | **Pwy sydd angen cyflawni’r weithred?** | **Erbyn pryd mae angen gweithredu?** | **Cwblhawyd ar** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |