Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 23: Rhifyddeg ac arwynebedd a chiwb (dysgwr)

1. Llenwch yr wybodaeth goll ar gyfer mesuriadau imperial a metrig.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Imperial** |  | **Metrig (mm)** |
| 3’ (3 troedfedd) | = |  |
|  | = | 2438.4mm |
| 4’ (4 troedfedd) | = |  |
|  | = | 203.2mm |
| 4’ (4 modfedd) | = |  |
|  | = | 1000mm |

1. Cwblhewch y cyfrifiadau canlynol.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sefyllfa:** | **Faint sydd ei angen?** |
| Mae saer yn gosod lloriau mewn gofod sy’n mesur 4800mm x 3600mm. Y byrddau TGV a gyflenwir yw 1200mm x 600mm wedi’u ffitio. Faint o fyrddau fydd eu hangen i orchuddio’r llawr? |  |
| Mae gan ystafell betryal ddwy wal sy’n mesur 6m a mesuriad croeslinol o 10m.  Beth yw arwynebedd cyffredinol yr ystafell? |  |
| Sawl metr ciwbig yw 20 hyd o: bren 3m x 150mm x 50mm? |  |
| Mae dwy ran i ystafell. Adran betryal 2.6m x 2.8m a rhan trionglog gydag ongl dde 4.6m x 3.2m x 5.6m.  Pa adran yw’r fwyaf?  Beth yw cyfanswm arwynebedd y llawr? |  |
| Os yw’r llawr uchod yn 20mm o drwch, faint o fetrau ciwbig fydd eu hangen? |  |

1. Beth yw arwynebedd y llawr a ddangosir mewn metrau?

3200mm

1100mm

1. Beth yw arwynebedd y llawr a ddangosir mewn metrau?

3200mm

1100mm