Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 8: Peiriannu pren (tiwtor)

1. Amlinellwch yn fyr y dull peiriannu ar gyfer y cynhyrchion canlynol:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cynnyrch:** | **Dull peiriannu:** |
| Darnau tanio | Defnyddio rhwyglif i’w siapio gan ddefnyddio jig blaenfain |
| Sgyrtin | Wedi’i lifio 6mm yn fwy na’r lled a’r trwch gorffenedig er mwyn gallu ei blaenio. Wynebu ac ymylu gan ddefnyddio plaeniwr wyneb, sicrhau ei led a’i drwch gan ddefnyddio plaeniwr panel/tewychwr ac yna’n cael ei broffilio i’r adran wedi’i mowldio sy’n ofynnol ar fowldiwr troelli fertigol neu’n cael ei wneud i’r maint a’i broffilio ar fowldiwr drwyddo |
| Wynebau/cladin pren haenog ar wasanaethau sydd wedi’u gorchuddio | Wedi'u llifio i’w maint gyda llif llaw neu gyda llif ddimensiwn/wal |
| Balwster turniedig | Wedi’i lifio 6mm yn fwy na’r lled a’r trwch gorffenedig er mwyn gallu ei blaenio. Wynebu ac ymylu gan ddefnyddio plaeniwr arwyneb, sicrhau ei led a’i drwch gan ddefnyddio plaeniwr panel/tewychwr , ac wedyn ei droi ar durn copi |