Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 7: Paratoi allwedd (tiwtor)

Ymchwiliwch i’r cefndiroedd canlynol a nodi’r dulliau gorau ar gyfer paratoi i ffurfio allwedd.

Dyma ganllaw ar gyfer y pwyntiau y dylid eu codi yn y gweithgaredd hwn. Nid yw hon yn set gynhwysfawr o atebion ac efallai y bydd y tiwtor yn teimlo bod angen mwy o bwyntiau.

1. Concrid llyfn

Ystyriwch: brasnaddu, sgorio, glanhau, cot sment a thywod, SBR a slyri sment neu raean bondio.

1. Cefndir compównd

Atgyfnerthwch â dellten fetel estynedig.

1. Plastrfwrdd neu fwrdd sment sy’n gwrthsefyll lleithder

Cyn eu plastro, mae angen eu trin â graean bondio.

1. Wal solet wedi’i phlastro a’i pheintio

Gellir ei drin â graean bondio.

1. Wal blastr foel

Gellir ei drin â PVA (wedi’i gymysgu i gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr) neu raean bondio.

1. Waliau gweadog

Rhowch adlyn graean bondio.

1. Bric clai

Crafwch yr uniadau a defnyddiwch PVA wedi’i wanhau.

1. Waliau cerrig

Eu crafu, eu brwsio a’u socian â dŵr cyn eu dybio allan.

1. Walblat pren

Gosodwch fetel estynedig i atgyfnerthu’r cefndir.