Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 44: Gosodiadau (tiwtor)

1. Beth yw canol gosodiadau ar gyfer sgriwiau ar ddistiau nenfwd a stydiau pren?

Gosod distiau nenfwd â 230mm o fwlch, a stydiau â 300mm o fwlch.

1. Beth yw hyd lleiaf sgriw ar gyfer trwch y plastrfyrddau canlynol?

Trwch plastrfwrdd 12.5mm Hyd sgriw 38mm

15mm 41mm

19mm 51mm

1. Dylai’r distiau nenfwd sydd wedi’u lleoli 600mm oddi wrth ei gilydd gael eu gosod ar blastrfwrdd â pha drwch?

15mm

1. Dylai’r distiau nenfwd sydd wedi’u lleoli 400mm oddi wrth ei gilydd gael eu gosod ar blastrfwrdd â pha drwch?

12.5mm

1. Pa fath o sgriwiau mae teclyn bwydo awtomatig cludadwy yn eu defnyddio?

Sgriwiau wedi’u coladu

1. Pa fath o hoelen a ddefnyddir i osod plastrfwrdd ar bren?

Hoelion bras galfanedig

1. Os yw canol distiau pren yn rhy bell oddi wrth ei gilydd, pa nam all ddigwydd yn y gwaith?

Bydd plastrfwrdd yn sigo.