Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Cwestiynau amlddewis (dysgwr)

1. Wrth ddefnyddio ychwanegion cemegol, pa un o’r eitemau canlynol o gyfarpar diogelu personol sy’n cael ei argymell ar gyfer y dasg?
2. Menig
3. Het galed
4. Fest lachar
5. Esgidiau â blaenau dur
6. Pa un o’r eitemau canlynol o offer sy’n cael ei ddefnyddio i osod morter wrth ei gymysgu fel y gall y plastrwyr ei ddefnyddio’n rhwydd?
7. Bath plastrwr
8. Gorchudd daear
9. Dalen polythen
10. Bwrdd a stand plastro
11. Wrth ddefnyddio cymysgedd o dywod/sment/calch, mae’r sment yn gweithredu fel:
12. y graean.
13. swmp y gymysgedd.
14. cymorth ar gyfer gweithio â’r gymysgedd.
15. y rhwymwr.
16. Pa un o’r ychwanegion canlynol sy’n help er mwyn gallu gweithio â’r morter rendro?
17. Dŵr
18. Plastigwr
19. Diddoswr
20. Sment
21. Mae’r math o ddeunydd a nifer y cotiau sydd eu hangen i’w gweld yn y canlynol:
22. yr amserlen.
23. llenyddiaeth y grefft.
24. y manyleb.
25. y caniatâd cynllunio.
26. Mae’r côt gyntaf o rendr a roddir ar waith blociau gan ddefnyddio system dwy haen yn cael ei adnabod yn gyffredin fel:
27. côt grafog.
28. côt uchaf.
29. côt orffennu.
30. côt monocouche.
31. Wrth ddefnyddio system rendro, mae dybio allan yn golygu:
32. llenwi holltau dwfn.
33. rhoi’r gôt gyntaf.
34. rhoi’r gôt uchaf.
35. rhoi gorffeniad ar y gôt uchaf.
36. Mae’r math o dywod a ddefnyddir ar gyfer rendr traddodiadol yn cael ei ddosbarthu fel:
37. tywod mân.
38. tywod rhydd.
39. tywod wedi’i gymysgu ymlaen llaw.
40. tywod garw.
41. Pa gymhareb isod sydd â’r cynnwys tywod mwyaf?
42. 3:1
43. 4:1
44. 6:1:1
45. 5:1:1
46. Pa fath o lynwr sy’n cael ei ddefnyddio i gymysgu rendr traddodiadol ar gontract cadwraeth?
47. Calch hydrolig
48. Craig gypswm
49. Sment
50. Calchfaen
51. Enw'r offeryn a ddefnyddir i roi allwedd ar y cot gyntaf o rendr yw:
52. fflôt.
53. sbwng.
54. crafwr crib.
55. trywel.
56. Pa offeryn a ddefnyddir i dorri EML a gleiniau?
57. Haclif
58. Torri
59. Snipiwr tun
60. Morthwyl delltu
61. Dylid storio deunydd wedi’i fagio:
62. mewn amgylchiadau sych, oddi ar y llawr, ar uchder 5 bag.
63. oddi ar y llawr, ar uchder 5 bag, y tu allan.
64. mewn amgylchiadau sych, oddi ar y llawr, 1 metr o uchder.
65. ar y llawr, ar uchder 5 bag, y tu allan.
66. Wrth osod nenfwd, dylid gosod y gosodiadau ar gyfer sgriwiau:
67. 125mm ar wahân.
68. 130mm ar wahân.
69. 230mm ar wahân.
70. 300mm ar wahân.
71. Defnyddir y gleiniau hyn i ffurfio ymylon main syth sy'n gwrthsefyll difrod arferol:
72. gleiniau onglog.
73. gleiniau stopio.
74. gleiniau symud.
75. glain nodwedd.
76. Pa rai o’r mathau canlynol o leiniau na ddylid eu defnyddio ar gyfer plastro allanol?
77. Plastig
78. Galfanedig
79. Dur gwrthstaen
80. Powdrog
81. Pa un o’r canlynol sydd ddim yn enw ongl galed?
82. Ymyl pensil
83. Trwyn tarw (Bullnose)
84. Troellog
85. Ovolo
86. Pam mae plastrfwrdd yn cael ei selio ar ôl gorffen uniadu?
87. Er mwyn creu gefndir gwastad.
88. Er mwyn helpu gyda sugno.
89. Er mwyn glynu papur wal ato.
90. Oherwydd fod lliw arno ac felly does dim angen ei beintio.
91. Wrth farcio ar gyfer y plastrfwrdd, y swm y dylid ei ychwanegu ar gyfer trwch y glud yw:
92. 10mm
93. 8mm
94. 13mm
95. 11mm
96. Dylai swigen yn y cymal gael ei:
97. orchuddio â mwy o gompownd.
98. dorri allan a rhoi un newydd yn ei le.
99. sandio i lawr a’i lenwi â chyfansawdd.
100. adael, gan y bydd wedi’i guddio pan fydd wedi’i addurno.