Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 52: Cwestiynau am y broses blastro (dysgwr)

1. Disgrifiwch yn fyr ble y byddai gwaith tri chôt yn cael ei ddefnyddio.
2. Sut fyddech chi’n goresgyn problemau fel walblatiau pren a linteli concrid?
3. Ble a sut byddai côt ‘bigog’ yn cael ei defnyddio?
4. Wrth ddefnyddio cymysgedd sment/tywod, pam ei bod yn bwysig defnyddio cymysgedd gwannach wrth ychwanegu mwy o gotiau?
5. Wrth osod cotiau fflotiog ar waliau ffenestri gyda gleiniau, nodwch y paratoad sydd ei angen i sicrhau nad yw’r plastr gorffen sefyll yn glir ar hyd y glain.
6. Enwch dri dull y gellir eu defnyddio i osod a ffurfio côt fflotiog.
7. Sut mae côt fflotiog yn cael ei llenwi a’i pharatoi ar gyfer y gôt gorffennu?
8. Sut mae gwirio aliniad system côt fflotiog a gorffennu dwy-haen wedi’i chwblhau ar gefndir solid?
9. Beth yw ystyr torri’n ôl wrth y glain?
10. Pam mae angen crafu côt fflotiog cyn rhoi’r gôt orffennu ar waith?