Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 14: Cwestiynau gwybodaeth gyffredinol (tiwtor)

1. Pam mae’n well defnyddio sgriwiau yn hytrach na hoelion wrth osod plastrfwrdd?

Dull gosod cyflymach, sy’n gryfach ac yn fwy cadarn, a gellir eu tynnu a’u newid

1. Pam mae cydrannau galfanedig yn cael eu defnyddio ar gyfer plastro?

Atal staeniau rhyd rhag ymddangos

1. Pam mae sgriwiau waliau sych yn cael eu cynhyrchu mewn hyd gwahanol?

Darparu ar gyfer gwahanol drwch plastrfwrdd

1. Pa offer pŵer a ddefnyddir i osod sgriwiau wrth osod plastrfwrdd?

Dril wal sych

1. Pa offer llaw traddodiadol sy’n cael ei ddefnyddio i osod delltiau pren?

Morthwyl delltu

1. Pa fath o lath pren sy’n cael ei ddefnyddio’n gyffredinol ar gyfer gwaith cadwraeth o safon uchel?

Derw wedi'i rannu

1. Beth yw mantais defnyddio sgriwiau wedi’u coladu ar gyfer gosod plastrfwrdd?

Arbed amser a chynyddu cynhyrchiant

1. Sut roedd onglau traddodiadol yn cael eu ffurfio cyn cynhyrchu gleiniau?

Defnyddio pren mesur, wedi’u gosod neu eu gwthio ar gorneli gyferbyn. Tryweli pren neu gleiniau P.