Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 24: Cwestiynau gwybodaeth gyffredinol (tiwtor)

1. Beth yw’r term am dorri’r uniadau mewn gwaith brics?

Crafu

1. Pa blas sy’n gydnaws â chefndir trwchus llyfn?

Plastr gradd bondio

1. Beth yw ystyr PVA yn Saesneg?

Polyvinyl acetate

1. Sut mae cynnal prawf syml ar gyfer gwirio sugnedd ar gefndir?

Rhoi dŵr ar yr arwyneb

1. Os oes gennych chi baent rhydd ar wal i’w ailblastro, beth sy’n rhaid i chi ei wneud?

Tynnu’r holl baent rhydd a rhoi preimar

1. Beth sy’n rhaid i chi ei wneud i graciau bach cyn ail-sgimio wal?

Sefydlogi’r craciau gyda sgrim hunan-adlynol.

1. Pam ei bod yn bwysig cael sugnedd cyfartal yn y cefndir cyn rhoi plastr?

Galluogi’r plastr i setio’n ddigonol

1. Gall y llwch sy’n cael ei adael ar y cefndir cyn y plastro achosi pa broblem?

Gall achosi i’r bond fethu neu gracio

1. Pa ddeunyddiau sy’n cael eu cymysgu i wneud slyri?

Cymysgedd o sment, tywod a SBR neu PVA

1. Pa fath o forthwyl a ddefnyddir i ffurfio allwedd?

Morthwyl sgolpio