Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 34: Manylebau (tiwtor)

Dyma weithgaredd ar gyfer grŵp.

Dyluniwch fanyleb nodweddiadol ar gyfer plastro mewnol tŷ sengl dwy lofft newydd, gan ddefnyddio plastr solid, plastrfwrdd ac ategolion.

Ysgrifennwch eich ateb isod.

Distiau pren a stydiau i’w gosod gyda phlastrfwrdd 12.5mm o drwch 2.400mm x 1.200mm gan ddefnyddio gosodiadau wal sych a’u gorffen gyda bwrdd gypswm neu blastr aml-orffeniad. Dylid atgyfnerthu onglau allanol gyda gleiniau cotiau tenau a dylid atgyfnerthu pob uniad plastrfwrdd gyda sgrim hunan-adlynol.

Rhaid gosod pob cefndir bloc solid gyda gleiniau ongl safonol ar bob agoriad, ffenestr, drws a chilfach.

Rhaid plastro cefndiroedd blociau gan ddefnyddio côt isaf plastr dwy haen gypswm sy’n mesur o leiaf 10mm o drwch a’i orffen gyda phlastr aml-orffeniad 2–3mm at safonau’r diwydiant.