Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 44: Gosodiadau (dysgwr)

1. Beth yw canol gosodiadau ar gyfer sgriwiau ar ddistiau nenfwd a stydiau pren?
2. Beth yw hyd lleiaf sgriw ar gyfer trwch y plastrfyrddau canlynol?

Trwch plastrfwrdd 12.5mm Hyd sgriw

15mm

19mm

1. Dylai’r distiau nenfwd sydd wedi’u lleoli 600mm oddi wrth ei gilydd gael eu gosod ar blastrfwrdd â pha drwch?
2. Dylai’r distiau nenfwd sydd wedi’u lleoli 400mm oddi wrth ei gilydd gael eu gosod ar blastrfwrdd â pha drwch?
3. Pa fath o sgriwiau mae teclyn bwydo awtomatig cludadwy yn eu defnyddio?
4. Pa fath o hoelen a ddefnyddir i osod plastrfwrdd ar bren?
5. Os yw canol distiau pren yn rhy bell oddi wrth ei gilydd, pa nam all ddigwydd yn y gwaith?