Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Cwestiynau amlddewis (dysgwr)

1. Pa un o’r rhain sydd ddim yn waith i beintiwr ac addurnwr?
2. Iechyd a diogelwch
3. Cynllunio
4. Sbreio ceir
5. Paratoi
6. Pa rai o’r canlynol fyddai’n cael eu hystyried yn waith diwydiannol?
7. Peilon trydan
8. Wal gardd
9. Ystafell ddosbarth yn yr ysgol
10. Siop trin gwallt
11. Beth yw enw’r rheilen lorweddol yn agos at ddwrn y drws ar ddrws chwe-panel?
12. Rheilen glo
13. Estyllen
14. Mwntin
15. Rheilen ganol
16. Mae’r wal uwchben y rheilen luniau yn cael ei galw’n:
17. Ffris
18. Dado
19. Cornis
20. Alcof
21. Pa un o’r lliwiau canlynol yw’r lliw cywir ar gyfer peipen sy’n cynnwys asidau neu alcalïau?
22. Brown
23. Fioled
24. Coch
25. Glas
26. Pa ychwanegyn paent fyddai’n helpu mewn sefyllfa lle mae glanweithdra yn ffactor pwysig?
27. *White spirit*
28. Bioladdwr
29. Sebon siwgr
30. Plaladdwr
31. O’r byrfoddau canlynol, pa un sy’n Ddeddf Seneddol?
32. HASAWA
33. COSHH
34. PUWER
35. RIDDOR
36. Er mwyn gallu cynnal asesiad COSHH, rhaid i rywun fod yn:
37. Hyderus
38. Anghymwys
39. Rhywun nad yw'n gyflogai i'r cwmni
40. Cymwys
41. Beth sy’n cael ei roi ar gyflogwr i’w ORFODI i gynnal asesiadau risg yn y gweithle?
42. Pwysau gan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
43. Dyletswyddau gan HASWAA
44. Gwrit yr uchel lys
45. Rheoliadau
46. Beth yw’r categori cywir ar gyfer cynnyrch sydd â VOC rhwng 25 a 50%?
47. Canolig
48. Uchel iawn
49. Uchel
50. Y Lleiaf
51. Ar gyfer beth y byddai’r brwsh isod yn cael ei ddefnyddio fel arfer?
52. Defnyddio glud papur wal
53. Golchi i lawr
54. Tynnu llwch
55. Defnyddio preimar sy’n seiliedig ar olew
56. Pa offeryn fyddai’r dewis gorau ar gyfer crafu paent oddi ar sgyrtin wedi ei siapio?
57. Cyllell lenwi 25mm
58. Crafwr trionglog
59. Crafwr cyfun
60. Gwn mastic
61. Enwa’r math o baent sy’n fwy addas ar gyfer brwshys gyda llenwadau ffilament synthetig.
62. Glos dyfrsail
63. Glos olew
64. Is-haen VOC isel
65. Is-haen VOC uchel
66. Pa fath o lewys rholer fyddai’n cael ei ddefnyddio i roi sglein ar ddrws plaen?
67. Gwlân canolig
68. Gwehyddiad hir
69. Poliester Canolig
70. Moher byr
71. Pa un sy’n bapur alwminiwm ocsid bras?
72. 90
73. 60
74. 50
75. 110
76. O’r llenwadau isod, pa rai ellid eu defnyddio ar ddrws metel allanol?
77. Llenwad gwaith maen allanol
78. Llenwad dau becyn
79. Llenwad arwynebedd mân
80. Llenwad powdr allanol
81. Pa un o’r canlynol sy’n wir am baent plisgyn wy dyfrsail?
82. Mae’n sychu’n gyflym
83. Does yna ddim ôl brwsh
84. Mae ganddo arogl cryf
85. Mae ganddo sglein
86. Pa un o’r isod sy’n orffeniad tryloyw ar gyfer pren?
87. Emwlsiwn
88. Glos
89. Farnais
90. preimar
91. Rhaid i chi warchod llawr pren mewn mynedfa brysur. Beth fyddai’r ffordd fwyaf diogel o wneud hynny?
92. Cynfas gotwm rhag llwch
93. Cynfas gotwm rhag llwch â chefn rwber
94. Tarpwlin trwm
95. Tâp masgio
96. Mae’n rhwygo’n hawdd, nid yw’n para’n dda, mae angen ei dapio i lawr, mae’n dryloyw. Nodweddion pa fath o ddeunydd masgio yw’r rhain?
97. Dalen bolythen ysgafn
98. Tarpwlin
99. Cwrlid cotwm rhag llwch
100. Papur masgio brown
101. Pa un o’r canlynol yw’r lliw a’r foltedd cywir ar gyfer offer trydanol a ddefnyddir ar y safle?
102. Coch 110 folt
103. Glas 240 folt
104. Melyn 240 folt
105. Melyn 110 folt
106. Enw’r goten gyntaf o baent ar goed neu fetel moel yw:
107. Is-haen
108. Preimar
109. Plisgyn wy
110. Glos