Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 11: Deunyddiau peintio (tiwtor)

1. Nodi’r ddwy sail gyffredin ar gyfer paent.

Dŵr ac olew

1. Gan ddefnyddio eich llyfrau testun i gyfeirio atynt, ticiwch wrth ymyl pob math o baent i ddangos a yw ar gael yn seiliedig ar ddŵr neu’n seiliedig ar olew.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Math o baent** | **Seiliedig ar ddŵr** | **Seiliedig ar olew** |
| Preimar | X | X |
| Is-haen | X | X |
| Glos | X | X |
| Satin | X | X |
| Plisgyn wy | X | X |
| Emylsiwn mat | X |  |
| Emylsiwn sidan | x |  |

1. Rhowch y lefelau sglein isod yn eu trefn gywir gan ddechrau gyda’r mwyaf sgleiniog.
2. Plisgyn wy
3. Sidan
4. Matt
5. Satin
6. Glos

E D B A C

1. Rhestrwch y tair lefel o sglein mewn paent emylsiwn.

Mat, sglein canolig/ysgafn, sidan

1. Pa un o’r tair lefel uchaf o sglein ydych chi’n meddwl fydd yr un hawsaf i’w glanhau? Esboniwch beth ydych chi’n meddwl yw’r rheswm dros hynny.

Mae Sidan yn fwy sgleiniog na’r ddau arall

1. Gan ddefnyddio eich gwerslyfrau neu’r rhyngrwyd, ychwanegwch y math cywir o breimar neu gôt gyntaf nesaf at yr wyneb.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wyneb** | **Preimar/Côt gyntaf** |
| Pren meddal moel | Preimar acrylig / Preimar pren |
| Pren caled moel | Preimar Alwminiwm |
| Plastr mewnol | Côt ysgafn o emylsiwn mat |
| Rendr allanol | Preimar sefydlogi / paent gwaith maen wedi’i deneuo |
| Metel fferrus | Preimar sinc ffosffad |
| Metel anfferrus | Unrhyw breimar anfferrus |

1. Llenwch y geiriau coll:

Mae preimar yn rhan o’r hyn a elwir yn ‘SYSTEM BAENT’ a’r preimar yw’r goten gyntaf ar wyneb ‘MOEL’.

1. Pa rai o’r datganiadau canlynol sy’n anghywir?
2. Mae paent dyfrsail yn troi’n felyn
3. Mae glos yn cael ei ystyried yn baent gorffen
4. Mae Preimar yn got glir neu dryloyw
5. Gellir defnyddio plisgyn wy ar waliau
6. Sglein ganolig yw’r lefel uchaf o sglein mewn plisgyn wy
7. Gan ddefnyddio eich gwerslyfrau a’r rhyngrwyd, rhestrwch dri chynhwysyn sylfaenol farnais.

Olew, resin, toddydd

1. Nodwch isod y mathau o baent y byddech yn dewis eu defnyddio i addurno waliau mewnol a gwaith coed ystafell ddydd fawr a choridor mewn cartref gofal, a’r rhesymau dros eich dewis.

Is-haen ddyfrsail, glos a phlisgyn wy gan nad oes llawer o arogl arnynt, eu bod yn sychu’n sydyn ac yn para’n hir ac yn gwrthsefyll cael eu taro a glanhau cyson

1. Nodwch ddwy fantais ac anfantais paent sy’n seiliedig ar olew.

Manteision: Yn para’n hir ac yn sgleinio’n ddyfnach ar baent glos

Anfanteision: Arogl cryfach, yn melynu, ac yn sychu’n araf

1. Nodwch ddwy fantais ac anfantais paent sy’n seiliedig ar ddŵr.

Manteision: Yn sychu'n gyflym, nid yw’n melynu, a does ganddo ddim arogl cryf

Anfanteision: Yn para’n hir, marciau brwsh

1. Pa fath o baent fyddai’n cael ei ddisgrifio fel haen ganolradd?

Is-haen

1. Mae cotiau dyfrsail yn cael eu hystyried yn fwy cynaliadwy na chotiau sy’n seiliedig ar olew, beth ydych chi’n meddwl yw’r rheswm dros hynny?

Nid yw’r olew a’r toddydd a ddefnyddir mewn paent glos yn ddeunydd cynaliadwy

1. Nodwch a yw’r datganiadau canlynol yn gywir neu’n anghywir.

Yn gyffredinol, nid yw paent dyfrsail yn para mor hir â rhai seiliedig ar olew. C

Nid yw marciau brwsh yn llifo allan mewn paent sy’n seiliedig ar olew oherwydd bod y paent yn sychu’n rhy gyflym. A

Nid oes sglein mor ddwfn mewn glos dyfrsail o’i gymharu â sglein paent sy’n seiliedig ar olew. C

Mae paent sy’n seiliedig ar olew yn llai caredig i’r amgylchedd. C

1. Defnyddiwch eiriadur i chwilio am y gair ‘hydraidd’ a disgrifio sut mae’n ymwneud â phaent.

Gwrthrychol; dylai hyn gynnwys caniatáu i leithder basio drwyddo.

1. Pa un o’r mathau canlynol o baent sy’n cael ei ystyried yn got hydraidd?
2. Glos
3. Sidan finyl
4. Mat contract
5. Preimar cyffredinol
6. Satin
7. Preimar pren alwminiwm