Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 9: Cefndiroedd (dysgwr)

1. Pa ddefnydd fyddai’n cael ei ddefnyddio fel rhwystr tân mewn to?
2. Does dim angen.
3. Stribed bondio gwrth-dân.
4. Unrhyw fath o inswleiddiad ar yr amod ei fod yn ffitio.
5. Gwlân inswleiddio gwrth-dân sydd â sgôr tân.
6. Ble fyddai deunyddiau rhwystr tân yn cael eu gosod?
7. Dros y distiau ymyl fain.
8. Dros y grib ac i’r wal gydrannol.
9. Rhwng estyll y to yn unig.
10. Dros y wal gydrannol, gwagle’r bondo a rhwng estyll stribed.
11. Sut mae gosod system awyru’r bondo yn gallu effeithio ar y ffasgia?
12. Ei godi gymaint â 38mm.
13. Gostwng uchder y ffasgia 38mm.
14. Nid yw’n newid yr uchder o gwbl.
15. Dim ond os byddwch chi’n defnyddio’r cynnyrch anghywir ar gyfer y deilsen y bydd yn newid.
16. Ble fyddech chi’n defnyddio deunyddiau cynnal ffelt?
17. Wrth y grib i gynnal y ffelt.
18. Wrth yr ymylon main i gynnal y ffelt.
19. Wrth y ffasgia i gynnal y ffelt.
20. Wrth y ffasgia i gynnal y grib.
21. Dylid gwneud beth i is-haen wrth ategweithiau bob tro?
22. Ei thorri i orffen gyda phlygiad unionsyth o 75mm
23. Ei thorri i orffen gyda phlygiad unionsyth o 25mm
24. Ei thorri i orffen yn wastad yn erbyn y wal.
25. Ei thorri gyda phlygiad unionsyth o 5mm uwch yr estyll stribed.
26. Sut dylid gorffen pen estyll stribed?
27. Torri’n syth rhwng ceibrennau.
28. Torri’n syth ar geibren a hoelio’r ddau uniad.
29. Torri’n syth ar geibren a hoelio un uniad.
30. Caniatáu iddo fynd drosodd i’w hoelio rywbryd eto.
31. Wrth ddefnyddio haen waelodol wedi’i gosod, beth yw’r bargod cywir ar yr ymyl:
32. 10–15mm
33. 30-60mm
34. 50-100mm
35. 150-200mm
36. Gall gorffeniadau ymylon sych a ddefnyddir fod fel a ganlyn:
37. gorchuddedig, ymyl fain dros ffasgia.
38. gorchuddedig, GRP plastig parhaus a blociau crib.
39. gorchuddedig, GRP plastig parhaus a phlastig unigol.
40. plastig parhaus yn unig.
41. Beth yw’r cymysgedd morter sydd ei angen ar gyfer toi?
42. Tri thywod, un sment a dŵr tap glân.
43. Dau dywod, un sment a dŵr tap.
44. Tri thywod, dau sment a dŵr tap.
45. Tri sment, un tywod a dŵr tap.
46. Pa bren allech chi ddod o hyd iddo i ffurfio cafn?
47. Dydych chi ddim yn defnyddio pren yn y cafn.
48. Pren neu fyrddau haenog a nogins cynnal ar gyfer yr estyll stribed.
49. Pren haenog a nogins cynnal yr ymyl fain.
50. Pren neu fyrddau haenog sydd wedi’u hinswleiddio.
51. Sut dylid gorffen ffelt wrth gafn?
52. Gorffen cyn y cafn.
53. Gorffen o dan y cafn.
54. Gorffen 150mm dros ymyl y cwm.
55. Gorffen 25mm dros yr ymyl.
56. Beth arall gellir ei ddefnyddio wrth osod teils crib?
57. Sment yn unig.
58. Teilsen wedi torri i gynnal y teils crib.
59. Teils wedi torri i ddefnyddio llai o sment.
60. Pacio teils a chryfhawyr i roi cryfder.
61. Mae modd i’r canlynol osod ffenestri to:
62. dim ond rhywun sydd wedi’i hyfforddi ac yn gymwys.
63. dim y gwneuthurwr.
64. unrhyw un sy’n dda am DIY.
65. dim ond y cyflenwr.
66. Pryd fyddai ffenestr to yn cael ei gosod?
67. Ar ôl gorffen y to.
68. Cyn rhoi’r ffelt a’r estyll stribed.
69. Does dim modd eu gosod.
70. Bydd y goruchwyliwr yn rhoi gwybod i chi.
71. Mae modd defnyddio systemau gosod sych yn ystod:
72. y gaeaf.
73. yr haf.
74. yr hydref.
75. pob un o’r uchod.