
Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 13: Gosod cefndiroedd a chydrannau toeau

## Cyfarwyddiadau ar gyfer y dasg

* Paratoi’r ardal waith, sicrhau ei bod yn ddiogel, er mwyn gallu defnyddio teils sy’n cydblethu.
* Gosod y cwrs cyntaf gyda bargod 50mm wrth y bondo.
* Rhoi’r holl estyll stribed pren meddal ar fesur cyfartal, gan sicrhau bod y pen-lapiad yn cael ei gynnal yn gyson. Gosod gyda hoelion galfanedig 65mm ym mhob ceibren.
* Cyfrifo’r bargod ar bob ymyl, o fewn yr argymhellion (50mm i 38mm).



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cefndiroedd a chydrannau:** Gosod is-haen, estyll stribed a deunyddiau cefndir cysylltiedig | | | |
| **Maes gwaith: Amrywiol** | **Wedi’i gyflawni** | | **Sylwadau** |
| **Do** | **Naddo** |
| Cytuno ar raglen waith gyda’r goruchwyliwr/hyfforddwr.  Dewis adnoddau priodol ar gyfer tasg. |  |  |  |
| Roedd yr amodau a ddarparwyd gan y ganolfan hyfforddi yn foddhaol. Dewis adnoddau priodol ar gyfer tasg. |  |  |  |
| Cafodd deunyddiau cynnal ffelt crib a fent eu gosod yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr (lapiadau ochr 150mm oni nodir yn wahanol). |  |  |  |
| Is-haen wedi’i gosod yn ôl o ymyl agored deunyddiau cynnal ffelt anhyblyg 0–10mm. |  |  |  |
| Lapiadau llorweddol ar is-haen gan gynnwys yr ymyl uchaf, o leiaf 150mm (dim angen lapiad ochr). |  |  |  |
| Plygiad unionsyth sylfaenol ar gyfer is-haen ar yr ategwaith 100mm. |  |  |  |
| Haen waelodol wedi’i thorri’n daclus a’i gosod yn gywir gyda bargod 40mm +/-2mm, wedi’i gosod yn ddiogel ym mhob man.  Cymysgedd morter cywir. |  |  |  |
| Yr holl safleoedd estyll stribed wedi’u marcio’n gywir a’u nodi gyda sialc neu linellau coch cyn gosod yr estyll stribed. |  |  |  |
| Safle estyllen stribed y bond wedi'i osod er mwyn caniatáu 50mm o fargod teils dros y ffasgia +/- 5mm. Estyllen stribed y crib wedi’i gosod i roi’r isafswm lapiad o leiaf. |  |  |  |
| Estyll stribed (gan gynnwys o leiaf dau uniad) wedi’u gosod yn ddiogel ym mhob man gyda’r pennau 50mm yn ôl o brif ymyl yr haen waelodol +/- 5mm. |  |  |  |
| Cydrannau crib gosod sych yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr i dderbyn teils crib. |  |  |  |
| Sicrhau bod y canlynol yn cael eu defnyddio’n ddiogel a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw:   * offer llaw * offer pŵer cludadwy * cyfarpar ategol |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud o fewn y cyfnod y cytunwyd arno. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud yn ddiogel. |  |  |  |
| Cafodd yr ardal waith ei diogelu ac roedd yr ardal gyfagos wedi cael ei gadael yn daclus. |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Teils sy’n cydblethu:** Gosod is-haen, estyll stribed a deunyddiau cefndir cysylltiedig | | | |
| **Maes gwaith: Amrywiol** | **Wedi’i gyflawni** | | **Sylwadau** |
| **Do** | **Naddo** |
| Cytuno ar raglen waith gyda’r goruchwyliwr/hyfforddwr  Dewis adnoddau priodol ar gyfer tasg. |  |  |  |
| Roedd yr amodau a ddarparwyd gan y ganolfan hyfforddi yn foddhaol. Dewis adnoddau priodol ar gyfer tasg. |  |  |  |
| Cafodd deunyddiau cynnal ffelt crib a fent eu gosod yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr (lapiadau ochr 150mm oni nodir yn wahanol). |  |  |  |
| Is-haen wedi’i gosod yn ôl o ymyl agored deunyddiau cynnal ffelt anhyblyg 0–10mm. |  |  |  |
| Llenwadau crib wedi cael eu gosod yn ddiogel ar hyd y bondo yn unol â phroffil y teils (os yw’r gwneuthurwr yn mynnu hynny) |  |  |  |
| Lapiadau llorweddol ar is-haen gan gynnwys yr ymyl uchaf, o leiaf 150mm (dim angen lapiad ochr) |  |  |  |
| Plygiad unionsyth sylfaenol ar gyfer is-haen ar yr ategwaith 100mm |  |  |  |
| Haen waelodol wedi’i thorri’n daclus a’i gosod yn gywir gyda bargod 40mm +/-2mm, wedi’i gosod yn ddiogel ym mhob man.  Cymysgu’r morter yn gywir. |  |  |  |
| Wedi gosod yr unedau ymyl yn ôl cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. |  |  |  |
| Yr holl safleoedd estyll stribed wedi’u marcio’n gywir a’u nodi gyda sialc neu linellau coch cyn gosod yr estyll stribed. |  |  |  |
| Safle estyllen stribed y bond wedi'i osod er mwyn caniatáu 50mm o fargod teils dros y ffasgia +/- 5mm. Estyllen stribed y crib wedi’i gosod i roi’r isafswm lapiad o leiaf.  Mesurau'r estyll stribed yn gyfartal +/- 3mm (heb fynd dros y mesur mwyaf) gan orffen yn baralel (+/- 5mm) â’r ymyl uchaf gyda chliriad o 30–40mm. |  |  |  |
| Sicrhau bod y canlynol yn cael eu defnyddio’n ddiogel a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw:   * offer llaw * offer pŵer cludadwy * cyfarpar ategol |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud o fewn y cyfnod y cytunwyd arno. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud yn ddiogel. |  |  |  |
| Cafodd yr ardal waith ei diogelu ac roedd yr ardal gyfagos wedi cael ei gadael yn daclus. |  |  |  |