
Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 16: Gosod llechi naturiol – talcen i dalcen

## Cyfarwyddiadau ar gyfer y dasg

* Paratoi’r ardal waith, gan sicrhau ei bod yn ddiogel, er mwyn gallu defnyddio llechi naturiol.
* Nodi faint o lechi sydd eu hangen cyn dechrau’r dasg. Trefnu a graddio'r holl lechi.
* Cyfrifo mesur yr estyll stribed. Mesur sefydlog llechi wedi’u tyllu ymlaen llaw. Sicrhau bod pen y llechen yn gorwedd ar yr estyllen stribed 20mm.
* Rhoi’r holl estyll stribed pren meddal ar fesur cyfartal, gan sicrhau bod y pen-lapiad yn cael ei gynnal yn gyson. Gosod llechi gyda dwy hoelen gopr 32mm.
* Cyfrifo’r bargod ar yr ymyl, o fewn yr argymhellion (50mm–38mm).
* Rhoi haen waelodol heb asbestos.
* Cwblhau’r crib gyda theils crib ar wely gwlyb, gan sicrhau gwely morter o 20mm, neu’n sych.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gosod llechi to naturiol maint rheolaidd **Gosod llechi naturiol – talcen i dalcen** | | | |
| **Maes gwaith: Amrywiol** | **Wedi’i gyflawni** | | **Sylwadau** |
| **Do** | **Naddo** |
| Cytuno ar raglen waith gyda’r goruchwyliwr/hyfforddwr. |  |  |  |
| Roedd yr amodau a ddarparwyd gan y ganolfan hyfforddi yn foddhaol. |  |  |  |
| Marcio’r llinellau perpendicwlar a’u nodi’n gywir i ddangos lleoliadau bond llawn a hanner bond (dim mwy na lled 3 llechen ar wahân). |  |  |  |
| Mae tyllau’r llechi’n gywir, yn wrthsodd gyda thyllau bach cyson 20–25 mm i mewn o’r ymylon ac ar y mesur tyllu cywir. |  |  |  |
| Mae'r llechi wedi cael eu graddio’n gywir i o leiaf 3 trwch a’u gwirio ar y to ar ôl eu rhoi yn eu lle (h.y. arwyneb solet, gwastad gyda'r trwch yn amlwg). |  |  |  |
| Mae'r cwrs cyntaf a dan y bondo wedi cael eu gosod yn ddiogel gyda’r cynffonau wedi’u halinio 50mm (+/- 5mm) dros y ffasgia. |  |  |  |
| Pennau’r llechi’n gorffen hanner ffordd ar yr estyll stribed (+/- 5mm) ac yn rhedeg yn baralel â’r ymylon top. |  |  |  |
| Mae’r bylchau rhwng y llechi’n gyson (3–5mm) drwyddi draw. |  |  |  |
| Gosod y llechi’n gyfartal ym mhob man (o fewn 5mm) er mwyn cynnal y pen-lapiad lleiaf, a hanner bond drwyddi draw (+/- 5mm). |  |  |  |
| Torri llechi (dan y bondo, llechi ymyl a llechi uchaf) yn daclus i’r dimensiynau cywir a'u gosod yn ddiogel gyda’r topiau wedi’u gosod. |  |  |  |
| Mae teils crib wedi’u capio yn cael eu gosod yn gyfrinachol ar yr ymylon a chapiau (dim pwyntio), a’u gosod ar linell gyson. Mae’r fanyleb hoelio yn cael ei dilyn drwyddi draw (hoelio ddwywaith). |  |  |  |
| Sicrhau bod y canlynol yn cael eu defnyddio’n ddiogel a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw:   * offer llaw * offer pŵer cludadwy * cyfarpar ategol |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud o fewn y cyfnod y cytunwyd arno. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud yn ddiogel. |  |  |  |
| Cafodd yr ardal waith ei gadael yn daclus. |  |  |  |