
Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 15: Gosod teils sy’n cydblethu – talcen i dalcen

## Cyfarwyddiadau'r dasg: talcen i dalcen

* Paratoi’r ardal waith, sicrhau ei bod yn ddiogel, er mwyn gallu defnyddio teils sy’n cydblethu.
* Gosod y cwrs cyntaf gyda bargod 50mm wrth y bondo.
* Rhoi’r holl estyll stribed pren meddal ar fesur cyfartal, gan sicrhau bod y pen-lapiad yn cael ei gynnal yn gyson. Gosod gyda hoelion galfanedig 65mm ym mhob ceibren.
* Cyfrifo’r bargod ar bob ymyl, o fewn yr argymhellion (50mm–38mm).
* Sylwer: (Un dewis o’r isod)
  + Rhoi haen waelodol heb asbestos.
  + Defnyddio system ymyl sych parhaus, ymyl gorchuddedig.
  + Defnyddio unedau ymyl sych.
  + Cwblhau’r crib drwy osod ar wely gwlyb.
  + Teils crib, sicrhau gwely’r morter 20mm, neu sych.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gosod gorchuddion to lapiad sengl: **Teil cydblethu teilsio lapiad sengl – talcen i dalcen** | | | |
| **Maes gwaith: Amrywiol** | **Wedi’i gyflawni** | | **Sylwadau** |
| **Do** | **Naddo** |
| Cytuno ar raglen waith gyda’r goruchwyliwr/hyfforddwr.  Dewiswch y cyfarpar diogelu personol priodol ar gyfer y dasg. |  |  |  |
| Roedd yr amodau a ddarparwyd gan y ganolfan hyfforddi yn foddhaol. Dewis adnoddau priodol ar gyfer tasg. |  |  |  |
| Gwaith paratoi yn yr ymylon main a’r cafnau a’r crib (e.e. pennau’r estyll stribed, strapiau crib ac ati) yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer systemau ymyl sych a chrib. |  |  |  |
| Llinellau perpendicwlar (o leiaf 3 llinell) wedi cel eu marcio a'u dangos yn gywir i ddangos safleoedd y teils. |  |  |  |
| Gosod teils lapiad sengl allan o fewn y fanyleb a roddir. |  |  |  |
| Gosod teils yn gyfartal (o fewn 5mm) ac o fewn goddefiannau cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr (h.y. dim gorfodi i agor/cau). |  |  |  |
| Teils sydd wedi’u torri yfn yr ymyl yn daclus, yn gyson ac wedi’u gosod i orffeniad morter. |  |  |  |
| Mae’r holl deils gan gynnwys y darnau sydd wedi cael eu torri wedi cael eu hoelio unwaith. |  |  |  |
| Mae’r ymylon wedi cael eu gosod a'u pwyntio yn unol â’r fanyleb. |  |  |  |
| Mae’r teils crib wedi cael eu gosod a'u pwyntio yn unol â’r fanyleb. |  |  |  |
| Mae’r crib wedi cael ei orffen â morter, defnyddio slipiau deintell i ganol y proffil, a gorffen gyda gorffeniad morter llyfn. |  |  |  |
| Teils crib ar y pen – torri i’r ategwaith yn daclus, yn gyson ac o fewn 5mm i’r ategwaith – pen bloc crib neu’r cap wedi’u gosod yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. |  |  |  |
| Sicrhau bod y canlynol yn cael eu defnyddio’n ddiogel a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw:  - offer llaw  - offer pŵer cludadwy  - cyfarpar ategol. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud o fewn y cyfnod y cytunwyd arno. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud yn ddiogel. |  |  |  |
| Cafodd yr ardal waith ei diogelu ac roedd yr ardal gyfagos wedi cael ei gadael yn daclus. |  |  |  |