Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 11: Teils plaen lapiad dwbl (tiwtor)

1. Pa fformiwla allwch chi ei defnyddio ar gyfer y cwrs cyntaf o deils?
2. Mesur blaen y deilsen a thynnu 50mm.
3. Mesur hyd y deilsen a thynnu 100mm.
4. Mesur hyd y deilsen o’r nib a thynnu 50mm.
5. Mesur hyd teils a dyfalu’r bargod.
6. Beth yw’r gorffeniad arferol ar gyfer teils plaen ar ategwaith?
7. Gorchuddio seliau yn unig.
8. Cafn cudd gyda ffedog.
9. Darnau gwrth-ddŵr.
10. Darnau gwrth-ddŵr gyda seliau gris.
11. Dyma ddwy ffordd o orffen ymyl mewn teils plaen:
12. gorchudd parhaus plastig a sment.
13. capio morter a phlwm.
14. teilsen orchuddedig a dim cefnogaeth arall.
15. stribed sment ffibr gyda morter a system sych barhaus.
16. Mae modd gorffen ymylon main teils plaen gyda?
17. Teils crib, teils ymyl fain aris, teils bonet.
18. Teils crib, teils aris.
19. Teils bonet a theils aris.
20. Dim ond crib oherwydd hindreuliad.
21. Pam fyddech chi’n defnyddio teils a hanner i mewn i gafn?
22. Er mwyn atal darnau bach rhag symud.
23. Er mwyn arbed teils.
24. Er mwyn gwneud eich gwaith yn haws.
25. Byddech chi’n eu defnyddio mewn cafn.
26. Beth yw'r lapiad ochr angenrheidiol wrth deilsio i fyny cafn?
27. 100mm.
28. 150mm.
29. 55mm.
30. 75mm.
31. Os yw cafn teils plaen wedi cael ei feitro’n agos, pa ddarn gwrth-ddŵr byddech chi’n ei roi dan y teils?
32. Cynffon pysgodyn
33. Trwyn byr.
34. Sgwâr.
35. Crwn.
36. Sut mae rhoi teils bonet ymyl fain yn cael eu rhoi’n sownd?
37. Dim gosod ar wely, dim ond hoelio a phwyntio’r wyneb.
38. Gosod ar wely, a hoelio a phwyntio’r wyneb.
39. Gosod ar wely a hoelio’n unig.
40. Gosod ar wely smotyn a hoelio.
41. Beth sy’n cael ei ddefnyddio i ddal y morter wrth fondo teilsen ymyl fain aris neu fonet?
42. Ffurfiad meitr wrth osod teils bondo.
43. Meitr teils arferol.
44. Ffurfiad meitr o deils bondo ar ymyl.
45. Ffurfiad meitr o deils a hanner wedi’u hoelio.
46. Beth yw pellter estyllen stribed ymyl top teils plaen?
47. Pellter mesur o’r top.
48. Pellter pen-lapiad o’r top.
49. Yr un pellter â’r lapiad ochr o’r top.
50. Pellter nib o’r top.
51. Sut mae creu llif aer di-dor 10mm?
52. Gadael bwlch yn y ffelt yn y top gan osod system llif aer.
53. Nid oes angen unrhyw beth – mae’r aer yn llifo oherwydd y teilsio.
54. Dim gadael bwlch yn y ffelt a gosod system llif aer.
55. Gadael i’r ffelt fynd drosodd yn y top a gosod system.
56. Pa fesur mae modd ymestyn mesur teils plaen fertigol iddo?
57. 100mm.
58. 175mm.
59. 150mm.
60. 112mm.
61. Beth yw pwrpas llinellau perpendicwlar gyda theils plaen?
62. Cadw teils cafn yn syth.
63. Cadw’r teils yn syth a bargod gwastad ar y ddwy ochr.
64. Cyfrif faint o deils sydd eu hangen.
65. Gosod allan y teils sydd i’w gosod.
66. Pa rai o’r rhain sy’n deils nodwedd ar gyfer teils plaen?
67. Cynffon pysgodyn, meitr, pen saeth a chlwb.
68. Cynffon pysgodyn, trwyn byr, pen saeth a chlwb.
69. Cynffon pysgodyn, pen saeth a meillionen.
70. Cynffon pysgodyn, pen saeth, clwb a thrwyn byr.