Uned 111: Galwedigaethau toi

# Cwestiynau amlddewis (tiwtor)

1. Sawl eitem dylid ei defnyddio i osod llechen maint arferol?
2. Dim ond un.
3. Dau yn y pen.
4. Un yn y pen ac un yn y canol.
5. Dau yn y canol.
6. Beth yw pwrpas llinell berpendicwlar?
7. Cadw eich teils crib yn syth.
8. Helpu i gael y llechi ar y to.
9. Helpu i drefnu’r llechi.
10. Cadw bondiau eich llechi’n syth.
11. Mae ymyl y llechi yn cyfateb i beth?
12. Y mesur.
13. Y pen-lapiad.
14. Y lapiad ochr.
15. Hyd y llechen.
16. Wrth ddefnyddio morter gyda llechi, beth yw’r cymysgedd cywir:
17. Plastigwr, tywod, sment.
18. Tywod, sment, dŵr croyw.
19. Tywod, sment, plastigwr.
20. Tywod, sment.
21. Faint ddylai eich teils crib orchuddio eich cwrs olaf o lechi:
22. 50mm
23. 75mm
24. 100mm
25. 150mm.
26. Pa rai o’r offer canlynol **na** fyddent yn cael eu defnyddio i osod teils lapiad sengl?
27. Llif.
28. Cyllell lechi.
29. Tâp mesur.
30. Morthwyl hollt.
31. Pa systemau ymylon sych mae modd eu defnyddio ar gyfer teils lapiad sengl?
32. Parhaus, unigol neu orchuddedig.
33. Parhaus wedi’u gosod neu orchuddedig.
34. Parhaus unigol neu wyredd.
35. Parhaus neu orchuddedig.
36. Pa mor llydan ddylai eich morter fod ar ymyl gwlyb i osod teils lapiad sengl?
37. 50mm.
38. 75mm.
39. 100mm.
40. Does dim angen morter.
41. Beth yw’r platfform gweithio cywir wrth osod to llawn?
42. Ysgol yn unig.
43. Caniateir tŵr.
44. Sgaffald llawn ar un ochr.
45. Sgaffald llawn yr holl ffordd o gwmpas.
46. Wrth ddefnyddio llif torri dylech ddefnyddio pa un o’r canlynol?
47. Masg llwch, amddiffynwyr clustiau.
48. Masg llwch, dŵr i atal llwch, sbectol diogelwch ac amddiffynwyr clustiau.
49. Masg llwch, dŵr i atal llwch, sbectol diogelwch.
50. Dim ond yr hyn gall eich cyflenwr ei ddarparu ar y pryd.
51. Beth yw'r lapiad ochr cywir ar gyfer teils plaen?
52. 55mm
53. 75mm
54. 100mm
55. 150mm.
56. Mae modd gorffen ymylon main teils plaen gyda?
57. Teils crib, teils ymyl fain aris, teils bonet.
58. Teils crib, teils aris.
59. Teils bonet a theils aris.
60. Dim ond crib oherwydd hindreuliad

.

1. Sut dylid gosod teils ymyl fain aris?
2. Defnyddio un hoelen i’r ceibren.
3. Gosod ar smotyn a hoelio.
4. Gosod a hoelio ac wedyn pwyntio.
5. Gosod a phwyntio.
6. Beth yw ystyr y term lapiad ochr?
7. Y gorchuddio lapiad ochr sylfaenol o 100mm ar ochr chwith y deilsen.
8. Y pellter sylfaenol o 5mm ar ochr chwith y deilsen.
9. Y gorchuddio sylfaenol o 65mm i’r deilsen oddi tanodd.
10. Y pellter lapiad ochr sylfaenol o 55mm ar ochr chwith y deilsen.
11. Byddech yn gosod system awyru ar gyfer y to:
12. i helpu i’r ffelt anadladwy weithio
13. i wasgaru anwedd ac atal cyddwysiad
14. i helpu i ffurfio cyddwysiad
15. i wneud y ffasgia’n uwch.
16. Pam byddech chi’n gosod estyll stribed croes?
17. I osod cafn.
18. I ganiatáu i ddŵr glaw lifo.
19. I ganiatáu creu llif aer.
20. I ganiatáu sefydlogrwydd strwythurol.
21. Pwy sy’n cael gosod systemau toi?
22. Gwneuthurwyr yn unig.
23. Cyflenwyr yn unig.
24. Seiri to.
25. Towyr wedi’u hyfforddi.
26. Beth arall gellir ei ddefnyddio wrth osod teils crib?
27. Sment yn unig.
28. Teilsen wedi torri i gynnal y teils crib.
29. Teils wedi torri i ddefnyddio llai o sment.
30. Pacio teils a chryfhawyr i roi cryfder.
31. Dylid gosod systemau gosod sych ar gyfer teils crib yn unol â:
32. cyfarwyddiadau’r gwneuthurwr
33. cyfarwyddiadau’r goruchwyliwr
34. y ffordd rydych chi’n eu gosod bob tro
35. holi asiant y safle.
36. Un o fanteision cydrannau ymylon gosod sych yw:
37. does dim gwaith cynnal a chadw os ydynt yn cael eu gosod mewn tywydd sych
38. fel rheol maen nhw’n rhatach ac mae modd eu gosod mewn tywydd poeth
39. fel rheol does dim gwaith cynnal a chadw gyda nhw ac mae modd eu gosod mewn unrhyw dywydd
40. maen nhw’n gryfach na thywod a sment.