
Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 14: Gosod teils plaen – talcen i dalcen

## Cyfarwyddiadau ar gyfer y dasg

* Paratoi ardal waith ddiogel er mwyn gallu defnyddio teils plaen.
* Gosod y cwrs cyntaf gyda 50mm o fargod yn y bondo.
* Cyfrifo mesur yr estyll stribed.
* Rhoi’r holl estyll stribed pren meddal ar fesur cyfartal 1m o’r goeden crib, gan sicrhau bod y pen-lapiad yn cael ei gynnal yn gyson. Gosod gyda hoelion galfanedig 42mm, cyrsiau bob yn ail.
* Cyfrifo’r bargod ar yr ymyl, o fewn yr argymhellion (50mm–38mm).
* Rhoi haen waelodol heb asbestos.
* Pwyntio’r teils gan ddefnyddio’r dull teils plaen unigol.
* Cwblhau’r crib gyda theils crib ar wely gwlyb, gan sicrhau gwely morter o 20mm, neu’n sych.



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gosod gorchuddion to teils plaen: **Gorchuddion to teils plaen – talcen i dalcen** | | | |
| **Maes gwaith: Amrywiol** | **Wedi’i gyflawni** | | **Sylwadau** |
| **Do** | **Naddo** |
| Cytuno ar raglen waith gyda’r goruchwyliwr/hyfforddwr. |  |  |  |
| Roedd yr amodau a ddarparwyd gan y ganolfan hyfforddi yn foddhaol. |  |  |  |
| Cwrs dwbl yn y bondo gyda dwy hoelen fesul teilsen gyda’r cynffonau wedi’u halinio 50mm (+/-) dros y ffasgia. |  |  |  |
| Cynnal lapiad ochr sylfaenol o 55mm ar y cwrs dan y bondo ar waelod ymyl fain a chafn (cod 3 Caniateir darn gwrth-ddŵr stribed plwm ar ben yr ymyl fain os oes angen) |  |  |  |
| Gosod y teils yn gyfartal ym mhob man (o fewn 5mm) er mwyn cynnal y pen-lapiad lleiaf, a hanner bond (+/- 5mm) yn y prif ardaloedd. |  |  |  |
| Cynnal lapiad ochr sylfaenol o 55mm mewn ymylon main a chafnau. |  |  |  |
| Defnyddio teils wedi’u torri a theils-a-hanner yn briodol er mwyn osgoi darnau bach. |  |  |  |
| Teils ymyl fainc bonet wedi cael eu gosod yn unol â’r cyrsiau teils cyfagos; torri teils cyfagos yn daclus a gosod yn dynn. |  |  |  |
| Teils bonet yn unol yn ganolog â’r ymyl fain (yn weledol), wedi’u gosod yn gadarn a'u pwyntio’n daclus i adael ymylon glân. |  |  |  |
| Mae'r torri i’r cafn yn daclus, yn gywir ac mewn llinell (yn weledol) ac mae’ rhedeg yn baralel â’r llinell ganol (+/- 5mm) lled cynffon o 25mm o leiaf. |  |  |  |
| Cynnal y fanyleb hoelio drwyddi draw: dwy hoelen i bob teilsen ar bob pumed cwrs a phob perimedr. |  |  |  |
| Sicrhau bod y canlynol yn cael eu defnyddio’n ddiogel a’u bod yn cael eu cynnal a’u cadw:   * offer llaw * offer pŵer cludadwy * cyfarpar ategol. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud o fewn y cyfnod y cytunwyd arno. |  |  |  |
| Cafodd y gwaith ei wneud yn ddiogel. |  |  |  |
| Cafodd yr ardal waith ei gadael yn daclus. |  |  |  |