# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 37: Cyfrifiadau – cyfaint (tiwtor)

Dylech ddeall yn awr sut i gyfrifo meintiau cyfaint.

1. Cyfrifwch y cyfeintiau canlynol o blotiau’r ardd i ganfod faint o goncrid fyddai ei angen – dyfnder plotiau 1 i 4 yw 100mm.

**Plot 1**

2.4m o led

4m o hyd

Ateb: 0.96m³

**Plot 2**

5.4m o led

8.9m o hyd

Ateb: 4.8m³

**Plot 3**

8.2m o led

9.8m o hyd

Ateb: 8m³

**Plot 4**

9.7m o led

6m o hyd

Ateb: 5.8m³

1. Cyfrifwch y cyfeintiau canlynol o blotiau’r ardd i ganfod faint o goncrid fyddai ei angen – dyfnder plotiau 5 i 8 yw 200mm.

**Plot 5**

6.9m o led

2.5m o hyd

Ateb: 3.45m³

**Plot 6**

6.4m o led

7.6m o hyd

Ateb: 9.72m³

**Plot 7**

9.2m o led

5.8m o hyd

Ateb: 10.67m³

**Plot 8**

9.7m o led

6.9m o hyd

Ateb: 13.38m³