# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 36: Cyfrifiadau – arwynebedd (dysgwr)

Erbyn hyn, dylech fod yn deall sut mae cyfrifo arwynebedd.

1. Cyfrifwch y rhannau canlynol o blotiau’r ardd a nodi sawl m² o balmant bloc fyddai eu hangen.

**Plot 1**

2.4m o led

4m o hyd

Ateb:

**Plot 2**

5.4m o led

8.9m o hyd

Ateb:

**Plot 3**

8.2m o led

9.8m o hyd

Ateb:

**Plot 4**

9.7m o led

6m o hyd

Ateb:

**Plot 5**

6.9m o led

2.5m o hyd

Ateb:

**Plot 6**

6.4m o led

7.6m o hyd

Ateb:

**Plot 7**

9.2m o led

5.8m o hyd

Ateb:

**Plot 8**

9.7m o led

6.9m o hyd

Ateb: