# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 39: Cyfrifiadau – tunelli (tiwtor)

1. Cyfrifwch y **tunelledd** canlynol o dywod sydd ei angen ar gyfer plotiau’r ardd. Cofiwch weithio ar ddyfnder o 50mm wrth gyfrifo tywod.

**Plot 1**

2.4m o led

4m o hyd

Ateb: 2.4 x 4 x 0.05 x 1.8 = 0.8 tunnell

**Plot 2**

5.4m o led

8.9m o hyd

Ateb: 4.32 tunnell

**Plot 3**

8.2m o led

9.8m o hyd

Ateb: 7.23 tunnell

**Plot 4**

9.7m o led

6m o hyd

Ateb: 5.23 tunnell

1. Cyfrifwch y **tunelledd** canlynol o ddeunydd is-sylfaen GSB sydd ei angen ar gyfer plotiau’r ardd. Cofiwch weithio ar ddyfnder o 100mm wrth gyfrifo GSB.

**Plot 5**

6.9m o led

2.5m o hyd

Ateb: 6.9 x 2.5 x 0.1 x 2.1 = 3.6 tunnell

**Plot 6**

6.4m o led

7.6m o hyd

Ateb: 10.21 tunnell

**Plot 7**

9.2m o led

5.8m o hyd

Ateb: 11.2 tunnell

**Plot 8**

9.7m o led

6.9m o hyd

Ateb: 14.05 tunnell