# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 21: Palmantau modiwlaidd – offer a chyfarpar 2 (tiwtor)

**Tasg 1**

Darllenwch y disgrifiadau i nodi’r offer a’r cyfarpar cywir.

|  |  |
| --- | --- |
| Disgrifiad | Ateb |
| Defnyddir yr offeryn hwn wrth fesur meintiau, toriadau neu osod allan. | Tâp mesur |
| Dim ond ar slabiau mawr a phalmentydd y defnyddir yr offeryn hwn. | Gordd Rwber |
| Mae’r adnodd hwn yn ddelfrydol ar gyfer cloddio neu ledaenu deunyddiau o gwmpas. | Rhaw |
| Mae’r offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio i gadw’r cerrig palmant ar yr uchder a’r lefel gywir. | Ystyllen syth |
| Mae’r offeryn hwn yn rhoi terfyn ar balmentydd elfennau bach. | Malet Rwber |
| Mae’r offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio’n bennaf ar gyfer cnocio pinnau neu’n cael ei ddefnyddio gyda bolster ar gyfer torri. | Morthwyl lwmp |
| Mae’r offeryn hwn yn taenu a lefelu tywod neu forter. | Trywel brics |
| Mae’r offer hyn yn helpu i gadw’r gwaith yn syth ac ar yr uchder cywir. | Lefel a lein |

**Tasg 2**

Enwch yr offer a nodi ar gyfer beth y gellir ei ddefnyddio.

|  |  |
| --- | --- |
| A picture containing mower, transport, orange, sitting  Description automatically generated | Plât dirgrynu  Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer cywasgu deunydd is-sylfaen a thywod |
| A picture containing tool, saw, orange, small  Description automatically generated | Llif Betrol  Ei defnyddio i dorri eitemau concrid fel blociau neu slabiau palmantu |
| A close up of a machine  Description automatically generated | Peiriant cymysgu morter / concrid  Cymysgu deunyddiau â’i gilydd i wneud concrid neu forter |
| Macintosh HD:Users:kenjohnson:Pictures:iPhoto Library.photolibrary:Masters:2014:01:26:20140126-122216:BS05.jpg | Holltwr blociau  Yn cael ei ddefnyddio i dorri blociau, yn fwy diogel llai o lwch a sŵn ac ati. |