

# Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

# Cwestiynau amlddewis (dysgwr)

1. System gyfun o ollyngiadau draenio:
2. dŵr wyneb yn unig
3. dŵr wyneb o gylïau a mannau palmantog
4. dŵr budr o sinciau, baddonau, toiledau, gylïau iard ac ati
5. ffosydd cerrig
6. Pa fath o system ddraenio sydd fel arfer yn defnyddio un bibell ar gyfer dŵr wyneb a dŵr budr:
7. ffos gerrig
8. cyfun
9. ar wahân
10. rhannol
11. Dyma’r brics sy’n cael eu ffafrio ar gyfer twll archwilio:
12. wyneb tywod
13. tywod/calch
14. peirianyddol
15. concrid
16. Beth yw ystyr B.I.G?
17. *Big Inlet Gully*
18. *Back Inlet Gully*
19. *Branch Inlet Gully*
20. *Back Inlet Gate*
21. Y prawf sy’n cael ei ffafriol ar gyfer draen yw:
22. y prawf nwy
23. y prawf mwg
24. y prawf laser
25. y prawf dŵr
26. Pa fond bloc palmant bloc a ddangosir yn y llun?
27. Gwehyddiad basgedi
28. Bond brics ar eu hyd
29. *Herringbone* 45 gradd
30. *Herringbone* 90 gradd
31. Beth sy’n cael ei ddefnyddio i gywasgu’r haen is-sylfaen?
32. Plât dirgrynu
33. Peiriant cymysgu
34. Berfa
35. Trawst dirgrynu
36. Y math cywir o dywod ar gyfer uniadu mewn palmant bloc yw:
37. tywod adeiladu
38. tywod siarp
39. tywod silica
40. tywod lôm
41. Pa fath o dywod a ddefnyddir wrth osod palmant bloc?
42. Tywod adeiladu
43. Tywod siarp
44. Tywod silica
45. Tywod lôm
46. Pa fond bloc palmant bloc a ddangosir yn y llun?
47. Gwehyddiad basgedi
48. Bond brics ar eu hyd
49. *Herringbone* 45 gradd
50. Mae’r ardal balmentog nodweddiadol yn cynnwys sawl haen:
51. un
52. dwy
53. tair
54. pedair
55. Pa fath o gyfarpar fyddai’n cael ei ddefnyddio i dorri palmant bloc?
56. Peiriant cymysgu
57. Holltwr blociau
58. Plât dirgrynu
59. Berfa
60. Bydd ychwanegu dŵr at y sment yn achosi’r canlynol:
61. smentio
62. caledu
63. hydradu
64. ymgaledu
65. Wrth gymysgu concrid â llaw, dylech gymysgu’r deunyddiau:
66. dwy waith yn wlyb a thair gwaith yn sych
67. dwy waith yn sych a thair gwaith yn wlyb
68. tair gwaith yn wlyb a dwy waith yn sych
69. tair gwaith yn sych a theirgwaith yn wlyb
70. Pa fath o dywod sy’n cael ei ddefnyddio wrth gymysgu concrid?
71. Tywod adeiladu
72. Tywod siarp
73. Tywod silica
74. Tywod lôm
75. Gelwir cymysgedd o goncrid nodweddiadol o 1: 2: 4 yn:
76. dogn
77. cymysgedd
78. cymhareb
79. cydglymiad
80. Y cyfarpar cywir i’w ddefnyddio wrth fesur deunyddiau ar gyfer cymysgu concrid yw:
81. rhaw
82. trywel
83. berfa
84. blwch mesur
85. Gellir disgrifio’r term ‘hydradu’ fel:
86. y weithred o galedu
87. y weithred o ymgaledu
88. y weithred gemegol
89. y weithred o gywasgu
90. Mae concrid yn ddeunydd peryglus gan ei fod yn gallu:
91. rhoi straen ar eich cefn
92. llosgi'ch croen
93. achosi asbestosis
94. achosi cyflwr bys gwyn o ganlyniad i ddirgrynu
95. Dyma'r drefn gywir wrth goncritio:
96. cymysgu, cludo, gosod a chaledu
97. cymysgu, cludo, cywasgu a chaledu
98. cymysgu, cludo, caledu ac amddiffyn
99. cymysgu, cludo, gosod, cywasgu a chaledu