# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 38: Cyfrifiadau – tunelli (dysgwr)

1. Cyfrifwch y **tunelledd** canlynol o dywod sydd ei angen ar gyfer plotiau’r ardd. Cofiwch weithio ar ddyfnder o 50mm wrth gyfrifo tywod.

**Plot 1**

2.4m o led

4m o hyd

Ateb:

**Plot 2**

5.4m o led

8.9m o hyd

Ateb:

**Plot 3**

8.2m o led

9.8m o hyd

Ateb:

**Plot 4**

9.7m o led

6m o hyd

Ateb:

1. Cyfrifwch y **tunelledd** canlynol o ddeunydd is-sylfaen GSB sydd ei angen ar gyfer plotiau’r ardd. Cofiwch weithio ar ddyfnder o 100mm wrth gyfrifo GSB.

**Plot 5**

6.9m o led

2.5m o hyd

Ateb:

**Plot 6**

6.4m o led

7.6m o hyd

Ateb:

**Plot 7**

9.2m o led

5.8m o hyd

Ateb:

**Plot 8**

9.7m o led

6.9m o hyd

Ateb: