# Uned 112: Gweithrediadau adeiladu a gweithrediadau peirianneg sifil

# Taflen waith 6: Diogelu’r safle – pa fath o warchodaeth y dylid ei defnyddio? (tiwtor)

Ar gyfer y sefyllfaoedd canlynol, nodwch pa fath o warchodaeth diogelwch y dylid ei defnyddio a pham.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Rhaid i gontractwr adeiladu bychan wneud cysylltiad gwastraff newydd i dwll archwilio presennol mewn lôn gefn. | Rhwystrau, conau, goleuadau traffig, arwyddion, ffensys metel dros dro os gwneir gwaith cloddio dwfn |
| 1. Mae cadwyn fawr o archfarchnadoedd yn adeiladu archfarchnad newydd ar gyrion tref. | Ffens metel dros dro (Ffens Heras) neu wal dros dro, arwyddion diogelwch a rhwystro cerddwyr rhag dod yn agos |
| 1. Mae’r awdurdod dŵr yn cysylltu prif bibell newydd ar y ffordd ag ystad dai newydd. | Rhwystrau, conau, goleuadau traffig, arwyddion, ffensys metel dros dro os gwneir gwaith cloddio dwfn |
| 1. Mae rhywfaint o waith adnewyddu’n cael ei wneud ar siop yng nghanol y ddinas. | Gellid defnyddio waliau dros dro neu ffensys dros dro a rhwystro cerddwyr rhag dod yn agos |
| 1. Mae’r awdurdod lleol yn adnewyddu’r llwybrau troed ar ystad dai bresennol. | Arwyddion, rhwystrau, conau, efallai y bydd angen goleuadau traffig dros dro |