Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

# Taflen waith 23: Cwestiynau crynodeb o’r sesiwn (tiwtor)

1. Beth yw pwrpas trywel rhiciog?

Mae’n cael ei ddefnyddio i osod adlyn cyn llenwi teils.

1. Pam ydych chi’n defnyddio lefel wrth deilsio waliau a lloriau?

I sicrhau bod teils yn wastad ac yn syth.

1. Pam ydych chi’n defnyddio estyll?

I sicrhau man cychwyn syth a gwastad.

1. Beth yw’r gwahaniaethau rhwng torrwr gwlyb a thorrwr sych sy’n gweithio â llaw?

Defnyddir torrwr gwlyb i dorri toriadau lletchwith, e.e. socedi, ac mae ganddo system ddŵr i leihau anadlu llwch. Mae gweithio â llaw yn system dorri sych ac fe’i defnyddir i dorri llinellau syth.

1. Pam ydych chi’n defnyddio gefeiliau teils?

Delfrydol ar gyfer torri siapiau lletchwith.

1. Pam ydych chi’n defnyddio padl a dril cymysgu?

I gymysgu adlynion teils.

1. Enwch bum math o gyfarpar ategol a ddefnyddir wrth deilsio waliau a lloriau.

* Sbwng
* Rholer a hambwrdd
* Brwshis
* Estyllen/mesurydd gosod
* Hoelion/sgriwiau
* Cadachau sgleinio
* Bwcedi
* Cymhorthion symud a thrin
* Gorchuddion gwarchodol