Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

# Taflen waith 12: Cwestiynau crynodeb o’r sesiwn (tiwtor)

Atebwch y cwestiynau atgoffa hyn:

1. Beth yw pwrpas torrwr teils trydan?

Gwneud toriadau syth a lletchwith.

1. Beth yw pwrpas trywel rhiciog?

Mae’n cael ei ddefnyddio i ledaenu neu i gribo teils ac mae trywel rhiciog yn adnodd hanfodol wrth deilsio. Mae wedi’i ddylunio i adael rhiciau yn yr adlyn, gan ganiatáu i aer ddianc pan fydd y deilsen yn cael ei gwasgu i mewn iddo.

1. Pam ydyn ni’n defnyddio estyllen osod?

Mae estyllen/mesurydd yn darparu cynhaliaeth ar y lefel datwm gywir ar gyfer y rhes gyntaf o deils.

1. Pam ydyn ni’n defnyddio gorchuddion gwarchodol?

Wrth weithio mewn adeilad presennol, mae eitemau, fel carpedi, wyneb gweithio mewn ceginau ac offer hylendid mewn ystafelloedd ymolchi, y mae angen eu diogelu. Bydd teilsiwr yn defnyddio deunyddiau dalen i orchuddio’r gosodiadau a’r ffitiadau hyn.

1. Pa offeryn sy’n cael ei ddefnyddio i dorri onglau 45 gradd a 90 gradd?

Bloc meitr

1. Pam ydyn ni’n defnyddio llifiau teils?

Ar gyfer torri rhiciau a hanner cylchoedd mewn teils ceramig.