Uned 116: Teilsio waliau a lloriau

# Taflen waith 28: Cwestiynau crynodeb o’r sesiwn (tiwtor)

1. Beth yw cefndir?

Cefndir yw unrhyw waith adeiladu waliau neu loriau y mae teilsiwr yn gosod teils wal a llawr arno.

1. Gellir diffinio paratoi arwynebau mewn chwe maes allweddol. Beth ydyn nhw?

* Sych
* Gwastad
* Caled
* Gwir a sgwâr
* Syth a gwastad
* Cadarn

1. Pa un sydd galetaf, plastrfwrdd 12.5 mm neu 9.5 mm?

Plastrfwrdd 12.5 mm

1. Beth yw’r pwysau fesul bwrdd plastr 12.5mm sydd wedi cael ei sgimio?

20 kg

1. Beth mae preimio cefndir yn ei wneud?

Mae’n lleihau’r mandylledd a’r sugnedd ac yn darparu allwedd.

1. Beth yw cymhareb gymysgu rendr?

4:1 tywod a sment

1. Enwch bedwar cefndir seiliedig ar sment.

* Byrddau cefn seiliedig ar sment, soled ac wedi’u hinswleiddio (craidd sbwng)
* Tywod a sment, sgrid lled-sych
* Concrid
* Rendr

1. Enwch **un** o fanteision bwrdd cefn soled seiliedig ar sment.

Gwrthsefyll lleithder

1. Wrth deilsio ar gefndir llawr pren, beth ddylid ei osod cyn gosod teils?

Pilen ddatgysylltu.

1. Enwch un broses allweddol wrth osod pilen ddatgysylltu ar bren.

* Mae preimar acrylig yn cael ei roi ar yr is-haen bren.
* Mae’r bilen ddatgysylltu yn cael ei rhoi’n sownd ar yr is-haen bren gydag adlyn hyblyg.