Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 4: Dulliau adeiladu ar ôl 1919 (Y Tiwtor)

1. Llenwch y geiriau coll am fathau o gwrs atal lleithder (DPC).
2. Mae’n bosibl atal lleithder sy’n codi drwy osod DPC llorweddol.
3. Mae’n bosibl atal lleithder sy'n treiddio drwy osod DPC fertigol.
4. Gwnewch ymchwil ar-lein. Pa mor uchel uwchben lefel y tir neu’r llwybr gorffenedig y mae’n rhaid gosod y DPC llorweddol?

O leiaf 150 mm

1. Mae wal geudod yn cynnwys haen fewnol a haen allanol. Sut mae'r wal yn cael ei gwneud yn sefydlog?

Mae clymau waliau yn cael eu cynnwys ym mhob haen ar draws y ceudod i’w cysylltu.

1. Tynnwch linell o bob label i enwi’r eitem briodol yn **Ffigur 1**.

*A picture containing building material, building, brick, rectangle

Description automatically generated*

**Cwlwm wal**

**Ffrâm bren**

**Rhwystr caniatáu anwedd**

**Gorchudd pren**

**Gwaith brics blaen**

**Ffigur 1**

1. Rhowch ddiffiniad o rwystr caniatáu anwedd.

Mae rhwystr caniatáu anwedd yn golygu rhwystr sy’n atal aer rhag treiddio drwyddo, ond sy’n gadael i leithder dreiddio drwyddo.

1. Pam mae’n rhaid i waliau ceudod, a’r adeiladau maen nhw’n rhan ohonyn nhw, fod yn aerglos (airtight)?

Oherwydd pan fydd aer yn symud i mewn ac allan o adeilad heb reolaeth, bydd llawer o wres yn cael ei golli.

1. Nodwch **ddwy** fantais o ddefnyddio peiriannau pŵer i dorri cydrannau gwaith maen.

Unrhyw 2 o’r canlynol:

* mwy effeithlon
* mwy cywir
* mwy cynhyrchiol

Gellir derbyn unrhyw atebion cywir eraill.

1. Nodwch **un** fantais o ddefnyddio dulliau elfennau parod i adeiladu waliau fel unedau brics.

Unrhyw un o’r canlynol:

* llai dibynnol ar weithwyr medrus
* cyflymu’r broses adeiladu
* mae’n bosibl ymgorffori’r inswleiddiad a’r concrit strwythurol

Gellir derbyn unrhyw atebion cywir eraill.