Uned 202: Arferion yn newid dros amser

# Taflen waith 1: Dulliau adeiladu cyn 1919 (Y Dysgwr)

1. Eglurwch y gwahaniaeth rhwng brics imperial a brics metrig, a dywedwch pa frics oedd yn cael eu defnyddio cyn 1919.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Roedd bond Seisnig a bond Ffleminaidd yn fondiau brics a oedd yn cael eu defnyddio’n helaeth wrth adeiladu cyn 1919. Pa fond yw’r cryfaf?

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Gwnewch fraslun **gwedd flaen** o wal â bond Ffleminaidd, gyda chymorth pren mesur. Dylai’r wal fod yn dri chwrs o uchder o leiaf, gyda hyd o’ch dewis chi. Rhaid i’r wal gynnwys un pen wal.
2. Ysgrifennwch ddiffiniad o’r term ‘naddu’ mewn perthynas â gweithio gyda cherrig fel deunydd adeiladu.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Roedd pren yn ddeunydd strwythurol pwysig mewn llawer o adeiladau a gafodd eu hadeiladu cyn 1919. Disgrifiwch sut roedd yn cael ei ddefnyddio i adeiladu waliau adeiladau.

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Gwnewch ymchwil ar-lein, a rhestrwch y deunyddiau a oedd yn gallu cael eu defnyddio ar gyfer paneli mewnlenwi mewn adeiladau ffrâm bren a adeiladwyd cyn 1919.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. Pam mae lleithder yn treiddio drwy wal solet mewn tŷ yn achosi pryder?

|  |
| --- |
|  |
|  |

1. Pa nodwedd gyffredin oedd yn helpu i sicrhau bod tai a gafodd eu hadeiladu cyn 1919 yn cael eu hawyru’n dda?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |