**Uned 202: Arferion yn newid dros amser**

# Taflen waith 3: Dulliau adeiladu ar ôl 1919 (y tiwtor)

**Tasg 1:** Atebwch y cwestiynau canlynol am ddulliau adeiladu ar ôl 1919.

1. Pa ddeunyddiau oedd yn cael eu defnyddio fel DPC mewn gwaith adeiladu ar ôl 1919?

Ateb:

* bitwmen
* llechi
* plastigau.

1. Beth oedd y rheswm dros gyflwyno waliau ceudod?

Ateb:

1. Gwell estheteg.
2. Gwell cryfder.
3. Defnyddio llai o ddeunyddiau.
4. Mynd i’r afael â lleithder treiddiol.
5. Beth yw ystyr CLS a pham y cafodd ei fabwysiadu?

Ateb: Safon Lumber Canada. Cafodd ei chyflwyno i ddarparu meintiau safonol o bren i’w defnyddio’n ddarbodus ac i safoni’r diwydiant adeiladu.

1. Pam ydyn ni’n cadw pren?

Ateb: Atal lleithder ac ymestyn ei gylch bywyd drwy leihau’r tebygolrwydd o bydredd a phla pryfed.

1. Rhestrwch **dri** deunydd dalen bren a ddefnyddiwyd mewn gwaith adeiladu ar ôl 1919.

Ateb: Unrhyw dri o blith y canlynol:

* pren haenog
* MDF
* OSB
* sglodfwrdd
* bwrdd laminedig
* bwrdd bloc
* HDF.

1. Tynnwch linell i gyfateb pen y sgriw â’r enw.

A group of screws and bolts

Description automatically generated

Wedi’i slotio

A group of screws and bolts

Description automatically generated

Pozidriv

A group of screws and bolts

Description automatically generated

Phillips

A group of screws and bolts

Description automatically generated

Torx

1. Beth sydd yn y llun hwn?

1. Colfach parliament.
2. Colfach piano.
3. Colfach bôn.
4. Colfach bonyn codi.

1. Beth mae’r acronym Saesneg TRADA yn ei olygu?

Ateb: Cymdeithas Ymchwil a Datblygu Gwaith Coed

1. Rhestrwch y gwahanol raddau o bapur tywod a’u brasder.

Ateb:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40 | Garw iawn (extra coarse) | Ar gyfer stripio arwynebau garw ac adeiledig yn sylweddol. |
| 60 | Garw (coarse) | Ar gyfer stripio arwynebau garw neu adeiledig. |
| 80 | Canolig (medium) | Ar gyfer cael gwared ag amherffeithrwydd arwynebau. |
| 120 | Mân (fine) | Ar gyfer paratoi’r arwyneb cyn rhoi’r gôt gyntaf o baent, farnais neu staen. |
| 180 | Mân iawn (extra fine) | Ar gyfer llyfnhau mân amherffeithrwydd ar arwynebau. |
| 240 | Mân iawn iawn (super fine) | Ar gyfer paratoi’r arwyneb cyn rhoi’r gôt olaf. |
| 320 | Eithriadol o fân (ultra fine) | Ar gyfer llyfnhau cyn y gôt derfynol. |
| 600 | Gorffeniad uwch (super finishing) | Dechrau caboli pren. |
| 1000 | Gorffeniad olaf (ultra finishing) | Sandio gorffeniadau yn derfynol. |

1. Yn eich geiriau eich hun, disgrifiwch fuddion defnyddio moldiwr echel.

Ateb: Gellir defnyddio mowldiwr echel i greu mowldinau, rabedau neu waith crwm.