Uned 202: Arferion yn newid dros amser (dysgwr)

# Taflen waith 6: Rheoli gwastraff

**Tasg 1:** Dyletswydd gofal

Gan ddefnyddio’r termau hyn, llenwch y bylchau ar y diagram hierarchaeth gwastraff.



gwaredu ailddefnyddio adfer atal ailgylchu

**Tasg 2:** Darllenwch y datganiadau canlynol a phenderfynu a ydyn nhw’n gywir neu’n anghywir. Rhowch **gylch** o amgylch y dewis cywir.

1 Cyfeirir at wastraff adeiladu sy’n peri risg i’r amgylchedd neu iechyd pobl fel gwastraff peryglus

**Cywir neu Anghywir**

2 Gall gwahanu gwastraff ar y safle yn ffrydiau deunyddiau ar wahân helpu i leihau costau a chynyddu’r cyfleoedd ar gyfer adfer ac ailgylchu.

**Cywir neu Anghywir**

3 Cyfeirir at wastraff adeiladu nad yw’n peryglu’r amgylchedd nac iechyd pobl fel gwastraff nad yw’n beryglus.

**Cywir neu Anghywir**

4 Tirlenwi yw’r opsiwn rhataf ar gyfer gwaredu gwastraff, beth bynnag yw ei fath.

**Cywir neu Anghywir**

5 Nid oes angen trwyddedu cludwyr gwastraff oni bai eu bod yn delio â gwastraff peryglus

**Cywir neu Anghywir**

6 Mae angen nodyn trosglwyddo gwastraff a nodyn cludo ar gyfer gwastraff peryglus.

**Cywir neu Anghywir**

7 Tirlenwi yw’r opsiwn gorau ar gyfer gwaredu gwastraff.

**Cywir neu Anghywir**

8 Gellir gwerthu rhywfaint o wastraff, fel copr a phlwm, i werthwyr metelau sgrap cofrestredig i’w ailgylchu.

**Cywir neu Anghywir**

9 Rhaid i’r holl wastraff gael nodiadau trosglwyddo gwastraff a nodiadau cludo os yw’n beryglus.

**Cywir neu Anghywir**

10 Cyfrifoldeb y cynhyrchydd gwastraff yw gwneud yn siŵr bod gan y cludwr gwastraff y trwyddedau cywir.

**Cywir neu Anghywir**

**Tasg 3:** Lleihau gwastraff ar y safle

Darllenwch yr erthygl hon <https://www.pbctoday.co.uk/news/planning-construction-news/construction-waste-management/115412/>

Gan ddefnyddio’r wybodaeth o’r erthygl hon a’r rhyngrwyd, gwnewch y dasg ganlynol.

Nodwch ac esbonio pum ffordd wahanol o leihau gwastraff ar y safle.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Tasg 4:** Canfod a delio â gwastraff peryglus

Rhestrwch wyth math gwahanol o wastraff peryglus y gellir dod o hyd iddo ar y safle.



**Tasg 5:** Atebwch y cwestiynau amlddewis isod. Rhowch **gylch** o amgylch yr ateb cywir ar gyfer pob cwestiwn.

1. Ble gallwch chi gael gwybodaeth am sut mae gwaredu sylweddau peryglus ar y safle?
2. Taflen ddata COSHH y gwneuthurwr.
3. Asesiadau risg.
4. Os nad ydych chi ei angen, gallwch chi ei roi yn y sgip.
5. Nid eich cyfrifoldeb chi yw hyn.
6. I ddosbarthu deunyddiau sy’n cynnwys asbestos fel rhai peryglus, rhaid iddynt gynnwys o leiaf
7. 100% o asbestos
8. 1% o asbestos
9. 0.1% o asbestos
10. 10% o asbestos
11. Rhaid i wastraff peryglus
12. gael ei anfon yn syth i safleoedd tirlenwi
13. gael ei anwybyddu
14. gael ei roi yn y sgip
15. beidio â chael ei gymysgu â ffrydiau gwastraff eraill.
16. Dylai gwastraff peryglus ar safleoedd adeiladu gael ei drin gan
17. unrhyw weithiwr adeiladu sydd ar gael
18. cludwyr awdurdodedig
19. trigolion lleol
20. cwmnïau gwaredu gwastraff cyffredinol
21. Mae angen cadw cofnodion cywir o’r gwaith o drin gwastraff peryglus ar safleoedd adeiladu er mwyn
22. addurno’r swyddfa
23. dangos cyfrifoldeb amgylcheddol
24. cuddio gweithgareddau gwaredu gwastraff
25. symleiddio cludiant gwastraff.

**Tasg 6:** Dyletswyddau deddfwriaethol

Llenwch y paragraffau gan ddefnyddio’r geiriau isod.

Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd

Mae’r Rheoliadau COSHH yn mynnu bod cyflogwyr yn \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ac yn rheoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â sylweddau peryglus. Rhaid i gwmnïau adeiladu nodi sylweddau peryglus sy’n cael eu defnyddio ar eu safleoedd, gweithredu mesurau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i leihau’r siawns o ddod i \_\_\_\_\_\_\_\_ â nhw, a darparu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ storio, trin a \_\_\_\_\_\_\_\_\_ addas. Mae COSHH yn pwysleisio pwysigrwydd \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_, defnyddio cyfarpar diogelu personol, a chadw cofnodion \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

asesu rheoli cywir hyfforddi gweithwyr

cysylltiad gweithdrefnau gwaredu

Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005

Mae’r Rheoliadau Gwastraff Peryglus yn darparu fframwaith ar gyfer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gwastraff peryglus. Rhaid i gwmnïau adeiladu nodi gwastraff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sy’n cael ei gynhyrchu o’u gweithgareddau a gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a’i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yn briodol. Dylai’r gwastraff gael ei storio’n ddiogel, ei gludo gan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a’i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mewn cyfleusterau rheoli gwastraff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sy’n gallu delio â gwastraff peryglus.

nodi dosbarthu gwaredu dosbarthu labelu

cludwyr awdurdodedig peryglus trwyddedig trin

Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990

Mae Deddf Diogelu'r Amgylchedd yn sefydlu’r fframwaith cyffredinol ar gyfer diogelu’r amgylchedd yn y DU. Mae’n gosod \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ar unigolion a busnesau i \_\_\_\_\_\_\_\_\_ a gwaredu gwastraff, gan gynnwys gwastraff peryglus, yn briodol. Rhaid i gwmnïau adeiladu gydymffurfio â gofynion y Ddeddf ar gyfer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ gwastraff, gan wneud yn siŵr bod gwastraff yn cael ei drin gan gyfleusterau \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a’i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yn unol â’r safonau rheoleiddiol.

rheoli cludo gwaredu trwyddedig

dyletswydd gofal gwaredu rheoli

Deddf Atal a Rheoli Llygredd:

Nod y Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd yw atal a rheoli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o amrywiaeth o weithgareddau diwydiannol, gan gynnwys adeiladu. Mae’n gosod gofynion ar gyfer rheoli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, llygredd \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a llygryddion posib eraill. Rhaid i gwmnïau adeiladu roi mesurau ar waith i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ amgylcheddol eu gweithgareddau a chydymffurfio â darpariaethau’r Ddeddf.

effaith allyriadau aer sŵn

llygredd lliniaru

Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff:

Er eu bod yn canolbwyntio’n bennaf ar gyfarpar trydanol ac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mae’r Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff hefyd yn berthnasol i wastraff peryglus sy’n cael ei gynhyrchu drwy waredu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o’r fath. Rhaid i gwmnïau adeiladu wneud yn siŵr bod unrhyw wastraff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o gyfarpar trydanol ac electronig yn cael ei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a’i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ yn briodol, a’i anfon i gyfleusterau trin awdurdodedig i’w \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ neu ei \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ailgylchu peryglus casglu gwahanu

electronig gwaredu cyfarpar