Uned 113: Plymio, gwresogi ac awyru

# Taflen waith 3: Uniadau copr – ffitiadau capilari a gwasgu (dysgwr)

Cwblhewch y tasgau yn y daflen waith hon yn ôl cyfarwyddyd eich tiwtor:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

1. Yn y gofod isod, ysgrifennwch broses gam wrth gam yn disgrifio sut y dylid gwneud uniad press-fit:
2. Nodwch beth yw’r ffitiadau sy’n cael eu dangos isod:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Llun | Disgrifiad |
| A |  |  |
| B | A close up of a device  Description automatically generated |  |
| C |  |  |
| D | A close up of an object  Description automatically generated |  |
| E | A close up of a device  Description automatically generated |  |
| F |  |  |

1. Beth yw’r ffordd gywir o drefnu’r ffitiadau a ddangosir isod?

![A close up of a device

Description automatically generated]()

1. Cysylltwr T 15mm x 22mm x 15mm
2. Cysylltwr T 15mm x 15mm x 22mm
3. Cysylltwr T sodro integrol 15mm x 22mm x 15mm
4. Cysylltwr T sodro integrol 15mm x 15mm x 22mm
5. Beth yw’r ffordd gywir o drefnu’r ffitiadau a ddangosir isod?

![A close up of a device

Description automatically generated]()

1. Cysylltwr T sodro integrol 35mm x 25mm x 22mm
2. Cysylltwr T sodro integrol 22mm x 35mm x 22mm
3. Cysylltwr T 15mm x 25mm x 22mm
4. Cysylltwr T 22mm x 35mm x 22mm
5. Pam ddylid ychwanegu past fflwcs at du allan y bibell yn hytrach na thu mewn y ffitiad? Esboniwch eich ateb isod: