Uned 102: Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 4: Sgiliau rhifedd (dysgwr)

**Cwestiwn 1 (metrau llinol)**

Mae’n rhaid i saer osod sgyrtin o gwmpas ystafell 5m x 3m gydag agoriad drws o 800mm. Faint o fetrau llinol sydd eu hangen i gyd gyda’i gilydd?

Dangoswch eich cyfrifiadau:

**Cwestiwn 2 (arwynebedd)**

Mae’n rhaid i blaster fynd ar ddwy ochr rhaniad styd sy’n 2.4m o uchder a 7.2m o hyd. Faint o fyrddau sydd eu hangen os yw pob bwrdd yn 1.2m a 2.4m?

Dangoswch eich cyfrifiadau:

**Cwestiwn 3 (cyfaint)**

Rhaid i weithiwr tir archebu concrit i dywallt pad 3.5m o led a 5.5m o hyd, gyda dyfnder o 0.150m. Faint o goncrit sydd ei angen?

Dangoswch eich cyfrifiadau: