Uned 102: Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 5: Gweithio gyda graddfeydd (tiwtor)

Cyfrifwch wir hyd y dimensiynau a gymerwyd o ddarlun gan ddefnyddio’r graddfeydd a ddarparwyd.

1. 52mm wedi ei lunio ar raddfa 1:5 = 52mm × 5 = 260mm
2. 18mm wedi ei lunio ar raddfa 1:20 = 18mm × 20 = 360mm
3. 25mm wedi ei lunio ar raddfa 1:50 = 25mm × 50 =1.250m
4. 42mm wedi ei lunio ar raddfa 1:100 = 42mm × 100 = 4.200m
5. 33mm wedi ei lunio ar raddfa 1:500 = 33mm × 500 = 16.500m