Uned 102: Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 5: Gweithio gyda graddfeydd (dysgwr)

Cyfrifwch wir hyd y dimensiynau a gymerwyd o ddarlun gan ddefnyddio’r graddfeydd a ddarparwyd.

1. 52mm wedi ei lunio ar raddfa 1:5 =
2. 18mm wedi ei lunio ar raddfa 1:20 =
3. 25mm wedi ei lunio ar raddfa 1:50 =
4. 42mm wedi ei lunio ar raddfa 1:100 =
5. 33mm wedi ei lunio ar raddfa 1:500 =