Uned 102: Cyflwyniad i’r crefftau yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Cwestiynau amlddewis (tiwtor)

1. Pa ddwy grefft sy’n gweithio’n bennaf gyda chynnyrch gwaith maen?
2. Asiedydd
3. Gosodwr brics
4. Plymwr
5. Saer maen
6. Beth yw’r enw a roddir i’r gweithiwr sy’n gwneud drysau a ffenestri?
7. Saer coed
8. Asiedydd
9. Llafurwr
10. Gosodwr
11. Beth yw’r term a roddir am nwyddau ystafell ymolchi a osodir gan blymwr?
12. Crochenwaith glanweithiol
13. Bwyler cefn
14. Caledwedd
15. Bwyler cyfun
16. Pa elfennau mae systemau aerdymheru wedi eu cynllunio i’w rheoli?
17. Tymheredd, lleithder a sŵn
18. Lleithder, ansawdd aer a thymheredd
19. Ansawdd aer, tymheredd a sŵn
20. Sŵn, lleithder ac ansawdd aer
21. Fel pa grefftwr fyddai peiriannydd gosod cyfarpar nwy fel arfer yn dechrau ei yrfa?
22. Plymwr
23. Trydanwr
24. Peiriannydd oeri
25. Peiriannydd gwresogi ac awyru
26. Pa ddefnydd fyddai plastrwr sy’n atgyweirio wal fewnol mewn tŷ cerrig traddodiadol yn ei ddefnyddio?
27. Rendrad sment
28. Plastr gypswm
29. Plastr calch
30. Rendrad clom
31. Pam mae plastr calch yn cael ei ddefnyddio ar adeiladau traddodiadol?
32. Mae’n rhatach na gypswm
33. Mae’n caniatáu i’r adeilad anadlu
34. Mae’n gwella’r gwerth U
35. Mae’n gwella’r gwerth R
36. Pa ddeunydd sy'n cael ei ddefnyddio i orchuddio pared pren traddodiadol?
37. Bwrdd plastr
38. Plethwaith a chlai
39. Dellt a phlastr
40. Bwrdd caled
41. Ar gyfer pa **ddau** bwrpas y defnyddiwyd plwm yn draddodiadol?
42. Caeadau plwm
43. Ceblau
44. Pibellau
45. Gwanasau ffenestr
46. Pam y defnyddiwyd llechi’n rheolaidd i adeiladu waliau allanol yng ngogledd Cymru?
47. Mae’n haws gweithio gyda llechi na cherrig
48. Mae ganddo wead hufennog meddal
49. Mae ar gael yn lleol
50. Mae’n rhatach na brics