Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 18: Risgiau sy’n gysylltiedig â dymchwel (tiwtor)

1. Rhestrwch **chwe** risg sy’n gysylltiedig â dymchwel adeilad neu strwythur.

Unrhyw chwech o’r rhestr ganlynol:

* Ffrwydrad
* Trapio
* Cael eich gwasgu
* Anadlu nwyon a llwch peryglus i mewn
* Asbestosis
* Gwrthrychau’n syrthio
* Anafiadau codi a chario
* Cysylltiad â chemegion (dermatitis)

1. Beth sydd ei angen ochr yn ochr ag asesiad risg cyn y gellir dechrau dymchwel?
2. Rhestr feintiau
3. Datganiad dull
4. Manyleb
5. Amserlen
6. Pa ddeunyddiau y mae’n rhaid eu symud cyn y gellir dymchwel adeilad?
7. Llechi ar y to
8. Unedau gwydr
9. Baddonau haearn bwrw
10. Dalenni asbestos
11. Pa wasanaethau y mae angen eu gwahanu er mwyn atal ffrwydradau nad ydynt yn cael eu rheoli yn ystod y gwaith dymchwel?
12. Nwy a thrydan
13. Dŵr a draeniau
14. Telegyfathrebiadau a dŵr
15. Draeniau a thrydan