Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 1: Tirfesur (dysgwr)

1. Gellir cyfeirio meincnodau’r arolwg ordnans yn ôl at:
2. Lefel llanw uchel yn Newlyn yn Nyfnaint
3. Lefel llanw uchel yn Newquay yn Nyfnaint
4. Lefel cymedrig y môr yn Newlyn yng Nghernyw
5. Lefel cymedrig y môr yn Newquay yng Nghernyw
6. Ym mle ar gadwyn fetrig mae'r rhicbrennau wedi’u gosod?
7. 100mm
8. 200mm
9. 500mm
10. 1000mm
11. Pa ddull sy’n cael ei ddefnyddio wrth fesur tir â chwmpawd?
12. Croesi llinellau
13. Amcangyfrifo
14. Gastrwleiddio
15. Triongli
16. Beth sydd wedi’i osod ar lefel awtomatig sy’n ei alluogi i osod ei hun yn gywir?
17. Geirosgop
18. Osgilosgop
19. Prism siglo
20. Gwrthbwysiad
21. Er mwyn cyfrifo’r hypotenws, pa ddau fesuriad sydd eu hangen ar offer mesur digidol?
22. Hyd a lled
23. Hyd ac uchder
24. Diamedr a lled
25. Diamedr ac uchder
26. Mae sganwyr laser yn defnyddio dau gamera a thaflunydd i gipio delweddau 3 dimensiwn.
27. Cywir
28. Anghywir