Uned 103: Cyflwyniad i gylch bywyd yr amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 19: Lechyd a diogelwch yn ystod dymchwel (tiwtor)

1. Fel arfer, os yw adeilad yn llai na \_\_\_\_\_\_ m3, nid oes angen caniatâd cynllunio i’w ddymchwel. Dewiswch yr ateb cywir.
2. 30m3
3. 50m3
4. 70m3
5. 90m3
6. Beth yw pwrpas asesiad risg?
7. Adnabod peryglon penodol
8. Rhestru’r holl ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu
9. Rhoi manylion am gyfres o weithrediadau
10. Rhoi gwybod i weithwyr am ffrwydron
11. Pam ei bod hi’n bwysig atal malurion a deunyddiau rhag gadael y safle yn ystod y broses dymchwel? Dewiswch **ddau** ateb.
12. Fel bod yr holl staff yn cael eu cadw’n ddiogel rhag malurion sy’n cael eu chwythu
13. Er mwyn cydymffurfio â’r rheoliadau gwastraff peryglus
14. Er mwyn gallu dod o hyd i'r holl ddeunyddiau’n hawdd ar gyfer eu hailgylchu’n gynt
15. Sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r rheoliadau sŵn
16. Diogelu’r cyhoedd a’r amgylchedd rhag deunyddiau niweidiol