Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 18: Offer pŵer a thrydan (tiwtor)

1. Mae wyth cwestiwn wedi’i nodi isod am drydan yn y gwaith. Mae tri ateb ar gyfer pob cwestiwn: dewiswch yr ateb cywir.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cwestiynau** | | **Dewis A** | **Dewis B** | **Dewis C** |
| **1** | Double Insulated Symbol.jpg  Os byddech chi’n gweld y symbol yma ar ddril trydan, beth mae’n ei olygu? | Mae’n bosibl storio’r dril yn ddiogel mewn blwch offer | Mae’r dril wedi cael ei brofi’n ddiweddar ac mae’n ddiogel i’w ddefnyddio | Mae’r dril wedi cael ei inswleiddio ddwywaith, a does dim angen cebl daearu ar ei gyfer |
| **2** | RCD.jpg  Pa ddarn o  gyfarpar diogelwch trydanol  sydd i’w weld yn y llun? | Dyfais  Cerrynt  Gweddilliol | Trawsnewidydd | Ffiws  Cetris |
| **3** | Pam ddylech chi ddefnyddio’r darn o gyfarpar diogelwch trydanol sydd i’w weld yn y llun uchod? | Mae’n lleihau’r foltedd o 240 folt i 110 folt | Mae’n dod o hyd i namau yn y system drydanol, ac yn diffodd y cyflenwad yn gyflym | Mae’n ei gwneud yn bosibl i gysylltu cyfarpar ychwanegol |
| **4** | Beth yw lliw'r dargludydd daearu mewn cyflenwad 230 folt arferol? | Gwyrdd  a  melyn | Brown | Glas |
| **5** | RCD.jpgPa ddarn o  gyfarpar diogelwch trydanol  sydd i’w weld yn y llun? | Dyfais  Cerrynt  Gweddilliol | Trawsnewidydd | Ffiws  Cetris |
| **6** | Beth yw lliw cysylltyddion a phlygiau 110 folt? | Coch | Glas | Melyn |
| **7** | Pam mae ffiwsys yn cael eu gosod mewn cyfarpar a chylchedau trydan? | I warchod y gylched | I warchod y defnyddiwr rhag sioc drydanol | Mae’n ei gwneud yn bosibl i gysylltu cyfarpar ychwanegol |
| **8** | Beth yw lliw'r dargludydd byw mewn cyflenwad 230 folt arferol? | Gwyrdd  a  melyn | Brown | Glas |