Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 24: Gwastraff (tiwtor)

Wrth weithio ar safle, rhaid i chi sicrhau eich bod yn ddiogel bob amser. Rhaid i chi sicrhau bod eich diogelwch eich hun, a diogelwch pobl eraill, yn bwysig iawn. Efallai y byddwch yn dod i gysylltiad â phob math o elfennau a pheryglon. Atebwch y cwestiynau canlynol am ddiogelwch yn y gweithle.

1. Gall storio gwastraff yn wael ar y safle arwain at:
2. ffosydd yn dymchwel
3. cyflenwadau’n cael eu stopio
4. difrod i sgaffaldiau
5. problemau hylendid.
6. Beth yw perygl nodweddiadol sy’n gysylltiedig â deunydd gwastraff yn cronni?
7. Deunyddiau’n cael eu difrodi.
8. Problemau hylendid.
9. Difrod i sgaffaldiau.
10. Ffosydd yn dymchwel.
11. Pa un o'r canlynol sy’n berygl sy'n gysylltiedig â gwastraff yn cronni?
12. Y tir wedi'i halogi.
13. Difrod i sgaffaldiau.
14. Deunyddiau’n cyrydu.
15. Adeilad yn dymchwel.
16. Pa un o'r canlynol sy’n berygl nodweddiadol pan fydd gwastraff yn cronni ar y safle?
17. Ymsuddiant.
18. Fermin o gwmpas lle.
19. Sgaffaldiau’n dymchwel.
20. Diffyg lle storio.
21. Sut dylai deunydd gwastraff gael ei storio ar y safle?
22. Mewn byncer.
23. Mewn sgip pwrpasol
24. Mewn lori fechan
25. Mewn caban dan glo
26. Gyda phwy ddylid cysylltu yn gyntaf os bydd unrhyw ran o’r safle wedi’i halogi?
27. Labrwr
28. Syrfëwr
29. Goruchwyliwr
30. Pensaer